ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール使用回線の設定をする

# 使用回線の設定をする

電話回線の種類(ダイアル方式)や、ファクスの受信方式などを設定します。

管理者モードの[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ダイアル方式] | お使いの環境に合わせて、回線の種類を選びます。
[受信方式] | ファクスの受信方法を選びます。 [自動受信]：送信元がファクスのときは自動的に受信を開始します。 [手動受信]：手動でファクスの受信を指示します。本機に電話機を接続し、電話として使う機会が多い場合などに選びます。 初期値は[自動受信]です。
[着信回数設定] | ファクスを自動受信する場合に、必要に応じて、受信を開始するまでの呼出音の回数を変更します。 初期値は[2回]です。
[オートリダイアル回数] | ファクスを正常に送信できなかった場合、本機は一定時間経過後に自動的にリダイアルします。必要に応じて、リダイアルの回数を変更します。 初期値は[3回]です。
[オートリダイアル間隔] | [オートリダイアル回数]を設定したときに、必要に応じて、リダイアルの間隔を変更します。 初期値は[3分]です。
[TEL/FAX自動切換え] | 本機に電話機を接続してお使いの場合に、TEL/FAX自動切換え機能を使うかどうかを選びます。 チェックをつけると、着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知し、着信がファクスのときは、自動的にファクスの受信を開始します。 初期値は[OFF](チェックなし)です。
[外部TEL呼出モニター音] | [TEL/FAX自動切換え]にチェックをつけた場合に、電話機の回線上の音をスピーカーから鳴らすかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[外部TEL呼出時間] | [TEL/FAX自動切換え]にチェックをつけた場合に、必要に応じて、電話機の呼出音を鳴らす時間の長さを変更します。 初期値は[20]秒です。
[TEL/FAX切換え時の音声応答] | [TEL/FAX自動切換え]にチェックをつけた場合に、TEL/FAX切換え時に、音声メッセージを流すかどうかを選びます。 初期値は[音声応答あり]です。
[外部電話切離し] | 本機に電話機を接続してお使いの場合に、ファクスの着信時に電話機を鳴らすかどうかを選びます。 [ON]：ファクスの着信時には電話機は鳴りません。 [OFF]：ファクスの着信時にも電話機が鳴ります。 初期値は[OFF]です。
[留守番電話接続設定] | 本機に電話機を接続してお使いの場合に、留守番電話機能を使うかどうかを選びます。 [ON]を選ぶと、着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知し、着信がファクスのときは自動的にファクスの受信を開始します。電話のときは留守番電話メッセージを再生します。 初期値は[OFF]です。
[回線モニター音] | ファクス通信時に回線上の通信音をモニターするかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[回線モニター音レベル(送信)] | 本機が出す音をモニターします。モニター音は0～31の範囲で設定します。 この機能は[回線モニター音]を[ON]にしたときだけ有効となります。 初期値は[10]です。
[回線モニター音レベル(受信)] | 相手機（交換機やTAも含む）が出す音をモニターします。モニター音は0～31の範囲で設定します。 この機能は[回線モニター音]を[ON]にしたときだけ有効となります。 初期値は[20]です。