ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明閉域受信設定
検索

# 閉域受信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]
        - [閉域受信設定]

閉域受信機能を使うための設定をします。

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。通信相手がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

閉域受信機能を使う場合は、回線を選んでから[する]をタップし、通信相手を制限するためのパスワードを入力します(半角数字4桁以内)。通信相手に、ここで入力したパスワードを連絡してください。

初期値は[しない]です。

#####

- 複数の回線をお使いの場合に、[管理者設定]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[回線別受信設定]を[ON]に設定しているときは、閉域受信機能を使うかどうかを回線ごとに設定できます。