ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明新規登録
検索

# 新規登録

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [IPアドレスファクス送信]
          - [新規登録]

宛先とするIPアドレス、ホスト名、メールアドレスのいずれかを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、1 ～ 2000 の範囲で入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[宛先] | 宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
[相手先機種] | 宛先とする装置がカラーに対応しているかどうかを選びます。 初期値は[モノクロ機]です。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。