ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機の状態をE-mailで通知する

# 本機の状態をE-mailで通知する

- 概要
- 本機の状態の通知設定をする

## 概要

用紙の補給やトナー交換時期、紙づまりなど、本機で警告が発生したときに、登録したメールアドレスに通知できます。

本機の状態をE-mailで通知する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. E-mail送信の使用環境を設定する

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

   - 管理者モードの[ネットワーク]-[E-mail設定]-[E-mail送信(SMTP)]で、[E-mail通知機能]を[使用する]に設定します。

3. 本機の状態の通知設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

## 本機の状態の通知設定をする

通知先のメールアドレスを登録します。通知先のメールアドレスは、10件まで登録できます。あわせて、どの警告が発生したときに通知するかを選びます。

管理者モードの[メンテナンス]-[状態通知設定]-[E-mail宛先]-[編集]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[通知先アドレス] | 通知先のメールアドレスを入力します(スペースを除く半角320文字以内)。
[トレイ紙補給] | トレイの用紙がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[紙づまり発生] | 紙づまりが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
[PMコール] | 定期点検が必要になったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[ステープル針交換] | ステープルの針がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[トナー補給] | トナーがなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[フィニッシャー積載オーバー] | フィニッシャー積載オーバーを通知する場合は、チェックをつけます。
[サービスコール] | サービスコールが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
[ジョブ終了] | ジョブが終了したときに通知する場合は、チェックをつけます。
[パンチくず除去] | パンチくずの除去が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[廃棄トナーボックスフル] | 廃棄トナーボックスの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[ドラムユニットライフ] | ドラムユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[現像ユニットライフ] | 現像ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[定着ユニットライフ] | 定着ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[転写ローラーユニットライフ] | 転写ローラーユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[転写ベルトユニットライフ] | 転写ベルトの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[オゾンフィルターライフ] | オゾンフィルターの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。