ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクスカラーや原稿サイズなどの基本的なオプション設定

# カラーや原稿サイズなどの基本的なオプション設定

- 原稿の両面を読込む(片面/両面)
- 原稿を読込む解像度を設定する(解像度)
- 原稿を読込むカラーモードを選ぶ(カラー)
- 読込む原稿のサイズを設定する(読込みサイズ)
- ファイル名を変更する(文書名/件名/他)
- 正常受信メールの件名と本文を変更する(文書名/件名/他)

## 原稿の両面を読込む([片面/両面])

ADFを使うと、原稿の表と裏を自動で読込めます。また、原稿の最初のページだけ片面を読込み、残りのページを両面で読込んだりすることもできます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 原稿を読込む解像度を設定する([解像度])

原稿を読込むときの解像度を選びます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 原稿を読込むカラーモードを選ぶ([カラー])

選んだカラーモードで読込みます。

カラーモードには、原稿の色に合わせて読込む[オートカラー]のほか、[フルカラー]、[グレースケール]、[白黒2値]があります。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 読込む原稿のサイズを設定する([読込みサイズ])

読込む原稿のサイズを選びます。

読込みサイズは、原稿の大きさに合わせる[自動]のほか、[A系・B系]や[インチ系]、[写真サイズ]などがあります。

詳しくは、こちらをごらんください。

## ファイル名を変更する([文書名/件名/他])

必要に応じて、読込んだ原稿データのファイル名を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

ファイル名を変更しない場合は、「機能の頭文字」+「装置名」+「日付」+「連番」+「ページ番号」+「拡張子」の規則で自動的に命名します。ファイル名を構成する情報は、次のとおりです。

項目 | 説明
--- | ---
機能の頭文字 | 読込んだときのモードを示します。 C：コピー S：ファクス／スキャン、ボックス P：プリンター R：受信ファクス
装置名 | [設定メニュー]-[管理者設定]-[管理者/本体登録]-[本体アドレス登録]-[装置名]で登録されている本機の名前です。
日付 | 原稿を読込んだ年、月、日、時、分を示します。 たとえば、「11050115230」は、2011年5月1日15時23分に読込んだファイルを示しています。 最後の1桁(0)は、1分間に複数のファイル変換をした場合の、変換順を示しています。 15:23分から24分の間に、原稿データのファイル変換を2回実施した場合は、最後の1桁が231、232のようになります。
連番 | 複数ページの原稿を、1ページ単位でファイルに変換した場合に付与される番号で、原稿のページ番号を示します。 ページ番号は、ファイルの保存または送信時に、自動的にファイル名の一部として付けられます。FTP送信などで、FTPサーバーにファイル名受付の条件がある場合は、この部分も考慮してファイル名を付けてください。
拡張子 | 保存するファイルの拡張子です。 拡張子は、ファイルの保存または送信時に、自動的にファイル名の一部として付けられます。

#####

- IPアドレスファクスは、ファイル名を指定できません。

#####

- ファイル名の初期値を変更できます。機能の頭文字を付与するかどうかの設定や、装置名の代わりに任意の文字列の指定ができます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 正常受信メールの件名と本文を変更する([文書名/件名/他])

相手の装置がインターネットファクスを受信すると、ファクスの印刷に続けて、正常に受信したことを知らせる文書(正常受信メール)を印刷します。この文書には、本機から送信するときに指定する件名と本文が記載されます。

必要に応じて、正常受信メールに印刷される件名と本文を変更できます。あらかじめ件名と本文の定型文を複数登録しておくことで、送信先に応じて使い分けることもできます。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 正常受信メールに印刷される件名と本文の定型文を登録できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザーに対して、インターネットファクスの発信元のメールアドレス(Fromアドレス)の変更を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。