ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPアドレスファクス宛先のプログラムを登録する

# IPアドレスファクス宛先のプログラムを登録する

Web Connectionから、プログラムを登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

プログラムには、宛先の情報と、ファクス／スキャン送信のオプション設定を組合わせて登録できます。

ここでは、IPアドレスファクス宛先のプログラムについて説明します。

管理者モードの[宛先登録]-[プログラム宛先]-[登録]-[IPアドレスファクス宛先]-[OK]をクリックし、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録名称] | プログラムの名前を入力します(半角24 文字／ 全角12 文字以内)。 登録するプログラムに、わかりやすい名前をつけます。
[宛先情報] | [宛先一覧より選択]をクリックして、宛先とするIPアドレスファクス宛先を一覧から選びます。[宛先確認]をクリックすると、登録した短縮宛先を確認できます。 宛先とするIPアドレスファクス宛先を直接入力したいときは、[宛先を直接指定する]を選んで入力します。 [アドレス形式]：宛先とする装置のアドレスの形式を選びます。 [宛先]：宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」@以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します。通常はそのままお使いいただけます。 [相手先機種]：宛先とする装置がカラーに対応しているかどうかを選びます。
[基本設定]／[応用設定] | スキャン送信のオプション設定をします。詳しくはこちらをごらんください。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、こちらをごらんください。