ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール BMLinkS印刷の使用環境を設定する

# BMLinkS印刷の使用環境を設定する

- 概要
- BMLinkS印刷の基本設定をする
- SSLで通信する

## 概要

本機は、BMLinkS(Business Machine Linkage Service)統合プリンタードライバーに対応しています。

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しないプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるので、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷できます。

BMLinkS印刷をお使いになる場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. BMLinkS印刷の基本設定をする

   - 設定のしかたについては、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   コンピューターとSSLで通信したい | こちら

#####

- BMLinkS統合プリンタードライバーの対応OSやインストール方法、使用方法については、BMLinkSのサイトからダウンロードできるマニュアルをごらんください。

## BMLinkS印刷の基本設定をする

BMLinkSを有効にします。あわせて、BMLinkSのプリンタードライバーと接続するための設定や、本機の情報の登録、BMLinkSへの通知に関する設定などを行えます。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[BMLinkS設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [BMLinkS使用設定] | BMLinkSを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [ポート番号設定] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
   | [SOAPポート番号] | 必要に応じて、SOAPポート番号を変更します。 SOAPポートでは、印刷コマンドを受信します。 初期値は[52080]です。
   [プリンターポート番号] | 必要に応じて、プリンターポート番号を変更します。 プリンターポートでは、印刷ジョブを受信します。 初期値は[52000]です。
   [タイムアウト設定] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します。
   | [サーバータイムアウト] | 必要に応じて、本機が印刷コマンドや印刷ジョブを受信するときの、通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
   [クライアントタイムアウト] | 必要に応じて、本機がプリンタードライバーに通知するときの、通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
   [サービス通知間隔] | 必要に応じて、起動公告を送信してから、タイムアウトするまでの、公告の有効時間を変更します。 有効時間を経過しても、BMLinkSを使っている場合は、自動的に更新されます。 初期値は[3時間]です。
   [デバイス情報設定] | 必要に応じて、本機の情報を設定します。
   | [プリンター名] | プリンタードライバーに通知する、本機のプリンター名を入力します(255バイト以内)。 初期値は[BMLinkS Print]です。
   [Friendly Name] | プリンタードライバーに通知する、本機の名前を入力します(255バイト以内)。 本機を探すときにわかりやすい名前をつけます。 初期値は[BMLinkS Device]です。
   [設置場所] | 必要に応じて、本機の設置場所を入力します。
   [通知許可設定] | 印刷完了後に、通知するかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[SSDP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSDP] | BMLinkSを使うときは、[使用する]を選びます。 SSDPを使うと、本機でBMLinkSサービスが起動したことを、プリンタードライバーに知らせます。 また、プリンタードライバーで、SSDPによるBMLinkSサービスのサービス検索が行われると、本機が検索条件に合致する場合に、応答します。 初期値は[使用する]です。
   [マルチキャストTTL設定] | 必要に応じて、SSDPマルチキャストパケットのTTL(Time To Live)を変更します。 初期値は[1]です。

## SSLで通信する

本機とコンピューターとの間の通信を、SSLで暗号化します。

1. 本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[BMLinkS設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSL設定] | SSLで通信するときは、[SSL通信のみ可]または[SSL/非SSL通信可]を選びます。 初期値は[非SSL通信のみ可]です。
   [ポート番号設定] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
   | [SOAPポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のSOAPポート番号を変更します。 初期値は[52443]です。
   [プリンターポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のプリンターポート番号を変更します。 初期値は[52001]です。