ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す表紙や白紙を挿入してコピーしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 表紙や白紙を挿入してコピーしたい

#### 表紙や裏表紙を挿入するには(［カバーシート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [カバーシート]

原稿の最初と最後のページに、表紙として本文と異なる用紙を挿入します。表紙用の用紙は、本文用とは別の用紙(色紙や厚紙など)を選べ、表紙と本文を別々にコピーすることなく、一度にコピーできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | カバーシートを設定するときに[ON]を選びます。
[表カバー] | 表紙の挿入のしかたを指定します。 [表コピー]：原稿の先頭ページを表紙にコピーするときに選びます。 [表白紙]：表紙を白紙で挿入するときに選びます。 [用紙]：表紙に使う用紙を選びます。カバー用と本文用の用紙は同じサイズの用紙を使い、同じ方向にセットします。オプションのポストインサーターを装着し、[表白紙]を選んだ場合、ポストインサーターの給紙トレイを選択できます。
[裏カバー] | 裏表紙の挿入のしかたを指定します。 [裏コピー]：原稿の最終ページを裏表紙にコピーするときに選びます。 [裏白紙]：裏表紙を白紙で挿入するときに選びます。 [用紙]：裏表紙に使う用紙を選びます。カバー用と本文用の用紙は同じサイズの用紙を使い、同じ方向にセットします。オプションのポストインサーターを装着し、[裏白紙]を選んだ場合、ポストインサーターの給紙トレイを選択できます。

#### OHPフィルムの間に用紙を挿入してコピーするには(［OHP合紙］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [OHP合紙]

複数枚のOHP フィルムにコピーするときに、指定した用紙をOHP フィルムの間に挿入します。コピー後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼付くのを防ぎます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | OHP合紙を設定するときに[ON]を選びます。
[合紙用紙] | OHPフィルムの間に挿入する用紙の給紙トレイを選びます。 [OHPフィルム]に、手差しトレイにセットしたOHPフィルムの用紙サイズを表示します。セットしたOHPフィルムのサイズと、挿入する用紙のサイズは合わせてください。

#####

- コピー部数は1部だけです。変更できません。

- 仕上りの機能は変更できません。

#####

- OHPフィルムは、手差しトレイにセットします。OHPフィルムのセットのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 1度通紙したOHPフィルムは、品質の低下や紙づまり、故障の原因になりますので使用しないでください。白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません。

#### 指定したページに別の用紙を挿入するには(［インターシート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [インターシート]

指定したページに本文とは異なる用紙(色紙や厚紙など)を挿入します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | インターシートを設定するときに[ON]を選びます。
[挿入位置] | 用紙を挿入するページ番号を指定します。 テンキーで挿入ページを入力して[追加]をタップすることで、挿入ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 挿入ページを誤って登録した場合は、削除したい挿入ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。
[挿入紙] | 挿入する用紙をセットした給紙トレイを選びます。 インターシート用と本文用の用紙は同じサイズの用紙を使い、同じ方向にセットします。オプションのポストインサーターを装着し、[コピーしない]を選んだ場合、ポストインサーターの給紙トレイを選択できます。
[挿入方法] | 挿入紙に原稿をコピーするかどうかを選びます。

#### 章の先頭ページをおもて面に配置するには(［章分け］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [章分け]

原稿を両面コピーするときに、章の先頭ページが、必ず表面になるようにコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 章分けを設定するときに[ON]を選びます。
[章分け位置] | 表面にしたい章ページを指定します。 テンキーで章の先頭ページ番号を入力して[追加]をタップすることで、章ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 章ページを誤って登録した場合は、削除したい章ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。
[章分け紙の挿入] | 章の先頭ページに使う用紙を、本文と別の用紙にするかどうかを選びます。 [しない]：すべて同じ用紙へコピーします。 [コピー挿入]：章の先頭ページを本文と別の用紙にコピーします。[章分け紙]で、挿入する用紙がセットされた給紙トレイを選びます。
[章分け紙] | [章分け紙の挿入]で[コピー挿入]を選んだ場合に、章の先頭ページに使う用紙をセットした給紙トレイを選びます。 章分け紙と原稿用のコピー用紙が異なる場合は、用紙サイズと向きをあわせてセットしてください。

#####

- 章分け機能を設定すると、[両面/ページ集約]の[片面＞両面]が自動的に設定されます。両面原稿を読込む場合は、[両面＞両面]を設定してください。

#### 指定したページに追加原稿を挿入するには(［差込みページ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [差込みページ]

ADFで読込んだ原稿の指定したページの後ろに、原稿ガラスで読込んだ原稿を挿入します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 差込みページを設定するときに[ON]を選びます。
[差込みページ位置] | 差込み原稿を挿入するページ番号を指定します。指定したページの後ろに、差込み原稿を挿入します。 テンキーで挿入ページを入力して[追加]をタップすることで、挿入ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 挿入ページを誤って登録した場合は、削除したい挿入ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。

#####

- [差込みページ]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。