ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティング G3ファクスエラーコード表

# G3ファクスエラーコード表

- 送信系エラーコード
- 受信系エラーコード

## 送信系エラーコード

G3ファクスを送信時にトラブルが発生するとエラー画面が表示され、Txx形式のエラーコードが表示されます。以下の表を参照して処置を行ってください。

コード | 処置
--- | ---
T00 | 宛先に誤りがないか確認してください。 相手機の状態を確認してください。
T05 | 相手機の状態を確認してください。
T08 | 回線状態を確認してください。
T18 | 相手機の状態を確認してください。
T28 | 相手機の状態を確認してください。
T32 | 回線状態を確認してください。
T42 | 回線状態を確認してください。
T43 | 回線状態を確認してください。
T48 | 宛先に誤りがないか確認してください。 相手機に登録されている番号が正しいか確認してください。
T51 | 回線状態を確認してください。
T58 | 相手機にポーリング原稿が登録されていません。相手に原稿をセットするよう連絡してください。
T60 | 相手機に送信するためのポーリング原稿を登録してください。
T61 | 掲示板ポーリング送信原稿が登録されているか確認してください。
T62 | 相手に正しい掲示板ボックス番号を連絡してください。
T80 | 回線状態を確認してください。
T81 | 回線状態を確認してください。
T82 | 宛先に誤りがないか確認してください。 相手機の状態を確認してください。
T85 | 回線状態を確認してください。
T89 | 課金管理装置の残高を確認してください。
T90 | 送信に使用する回線を指定してください。
T91 | 異なる回線を指定して、送信してください。
T95 | 回線状態を確認してください。
T97 | ファクスボードの状態を確認してください。(サービス実施店にお問い合わせください。)
T98 | その組合わせの転送は出来ません。転送設定を確認してください。
T99 | 電話帳の登録状態を確認してください。

## 受信系エラーコード

G3ファクスを受信時にトラブルが発生するとエラー画面が表示され、Rxx形式のエラーコードが表示されます。以下の表を参照して処置を行ってください。

コード | 処置
--- | ---
R18 | 自機を確認してください。トナー、記録紙がなければ補充し、メモリーがいっぱいになっている場合は、メモリーを空けてください。
R21 | 閉域受信機能をOFFするか、相手機に正しいパスワードを連絡してください。
R22 | 閉域受信機能をOFFするか、相手機に正しいパスワードを連絡してください。
R32 | ボックス自動生成の設定を変更するか、相手に正しい親展ボックス番号を連絡してください。
R50 | 回線状態を確認してください。
R51 | 回線状態を確認してください。
R60 | 回線状態を確認してください。
R63 | 回線状態を確認してください。
R69 | 回線状態を確認してください。
R72 | 原稿の長さを短くして再送信するよう、相手に連絡してください。
R78 | 主電源スイッチをOFF/ONしてください。
R79 | 主電源スイッチをOFF/ONしてください。
R93 | 相手に確認の上、受信するための親展ボックスを登録してください。 親展パスワードを確認してください。
R94 | 相手に確認の上、中継配信するための中継ボックスを登録してください。 中継パスワードを確認してください。
R95 | 転送ファクス設定を確認してください。
R96 | 相手に正しい親展ボックス番号を連絡してください。
R97 | PC-FAX受信設定を確認してください。
R99 | 主電源スイッチをOFF/ONしてください。