ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機のファームウェアを更新する

# 本機のファームウェアを更新する

- 概要
- FTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする
- HTTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする
- 指定した時刻に自動でファームウェアを更新する
- ファームウェアを手動で更新する

## 概要

本機のファームウェア、設定情報を外部からダウンロードして、更新できます。

ファームウェア、設定情報をダウンロードしている間も、本機を使うことができます。

本機のファームウェア、設定情報を外部からダウンロードして更新する場合は、次の手順で操作してください。

- ファームウェア、設定情報の更新を行うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

1. ファームウェアをダウンロードするための準備をする

   - ダウンロード方法には、FTP経由でダウンロードする方法と、HTTP経由でダウンロードする方法があります。お使いの環境に合わせて、プロキシサーバーを設定してください。

   - FTP経由でダウンロードする場合の設定のしかたは、こちらをごらんください。

   - HTTP経由でダウンロードする場合の設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. 本機のファームウェアを更新する

   - 時刻を指定して自動で更新する場合は、こちらをごらんください。

   - 手動で更新する場合は、こちらをごらんください。

## FTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする

FTP経由で、本機にファームウェアをダウンロードするための設定をします。

管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[Internet ISW設定]-[FTPサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTPサーバー設定] | プロキシ経由でインターネットに接続する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[21]です。

## HTTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする

HTTP経由で、本機にファームウェアをダウンロードするための設定をします。

管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[HTTPプロキシ設定] | プロキシ経由で外部に接続する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[80]です。
[プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。 [ユーザー名]：プロキシ認証に使用するログイン名を入力します(半角32文字以内)。 [パスワード]：[ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角32文字以内)。パスワードを入力(変更) する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。

## 指定した時刻に自動でファームウェアを更新する

指定した時刻に本機が自動的にファームウェアをダウンロードし、更新を実施します。

管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[Internet ISW設定]-[時刻指定ファームウェア更新]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[時刻指定ファームウェア更新] | 指定した時刻に本機が自動的にファームウェアを更新するようにするときは、[有効]を選びます。 初期値は[無効]です。
[ファームウェア更新時刻] | 本機が自動的にファームウェアを更新する時刻を入力します。

## ファームウェアを手動で更新する

本機に外部からファームウェアをダウンロードして、手動で更新します。

ファームウェアをダウンロードしている間は、通常通り本機を使うことができます。

本機のファームウェアを更新している間は、本機を使えません。ファームウェアの更新が終わると、本機が自動的に再起動します。

管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[Internet ISW設定]-[ファームウェア更新]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ファームウェアダウンロードステータス] | ファームウェアのダウンロード状況を表示します。 [更新]をクリックすると、ステータスを更新します。
[ファームウェアダウンロード] | 外部からファームウェアをダウンロードするときにクリックします。
[ファームウェア削除] | ダウンロードしたファームウェアを削除します。
[ファームウェア更新] | ダウンロードが完了したファームウェアを使って、本機のファームウェアを更新するときにクリックします。