ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプション一覧を確認する

# オプション一覧を確認する

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体、754e/654eと呼びます。
2 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-506またはワーキングテーブル WT-509が必要です。 本文中では認証装置と呼びます。
3 | 認証装置 AU-201 | ICカードに記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-201を設置するには、取付けキット MK-735が必要です。 ワーキングテーブル WT-506またはワーキングテーブル WT-509に設置することもできます。 本文中では認証装置と呼びます。
4 | ワーキングテーブル WT-509 | 操作パネルを移設できます。また、認証装置を設置する場合にも使います。
5 | ワーキングテーブル WT-506 | 原稿などを一時的に置くことができます。また、認証装置を設置する場合にも使います。
6 | キーパッド KP-101 | 操作パネル横に装着します。 ハードウェアのテンキーで数字を入力できます。
7 | FAX搭載キット MK-728 | FAXキット FK-508を取付ける場合に必要です。
8 | FAXキット FK-508 | 電話回線を増設することができます。 FAXキット FK-508を装着するには、FAX搭載キット MK-728が必要です。
9 | 取り付けキット MK-715 | 長尺紙に印刷する場合に使います。
10 | 大容量給紙ユニット LU-301 | A4サイズの用紙を3000枚までセットできます。 本文中では大容量給紙ユニットと呼びます。
11 | 大容量給紙ユニット LU-204 | SRA3、A3サイズの用紙を2500枚までセットできます。 用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にご連絡ください。 本文中では大容量給紙ユニットと呼びます。
12 | フィニッシャー FS-534 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。
13 | 中綴じ機 SD-511 | フィニッシャー FS-534に装着します。紙折り／中とじができます。 本文中では中綴じ機と呼びます。
14 | パンチキット PK-520 | フィニッシャー FS-534に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
15 | 中綴じ機 SD-512 | フィニッシャー FS-535 に装着します。紙折り／中とじができます。 本文中では中綴じ機と呼びます。
16 | フィニッシャー FS-535 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。
17 | パンチキット PK-521 | フィニッシャー FS-535に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
18 | ポストインサーター PI-505 | フィニッシャー FS-535 に装着することにより、コピー／プリントした用紙にカバー紙を挿入することができます。また、手動でフィニッシャーを操作することもできます(下段トレイのみ使用可能)。
19 | セパレーター JS-602 | フィニッシャー FS-535 に装着します。 印刷された用紙が排紙されます。 本文中ではセパレーターと呼びます。
20 | Z折りユニット ZU-606 | フィニッシャー FS-535 に装着することにより、Z折りやパンチ穴を開けることができます。 本文中ではZ折りユニットと呼びます。
21 | 排紙トレイ OT-503 | 印刷された用紙が排紙されます。
以下のオプションは、図解してありません。
22 | FAXキット FK-511 | 本機をファクス機として使えます。または電話回線を増設することもできます。
23 | FAX済みスタンプユニット SP-501 | ファクス送信時に、読取った原稿にスタンプを押すことができます。原稿が読取られたことを確認できます。
24 | 補充スタンプ2 | FAX済みスタンプユニット SP-501の補充スタンプです。
25 | ローカル接続キット EK-604 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 スピーカーが内蔵されています。
26 | ローカル接続キット EK-605 | 音声ガイド機能と、Bluetooth対応機器との連携機能を使う場合に装着します。 スピーカーと、Bluetooth通信用の受信装置が内蔵されています。
27 | セキュリティーキット SC-508 | 不正コピーを防止するための、コピーガード機能、パスワードコピー機能を使えます。
28 | i-Option LK-101 v3 | 拡張機能の一つである、Web ブラウザー機能が使えます。
29 | i-Option LK-102 v3 | 拡張機能の一つである、PDF処理機能が使えます。
30 | i-Option LK-104 v3 | 拡張機能の一つである、音声ガイド機能が使えます。
31 | i-Option LK-105 v3 | 拡張機能の一つである、サーチャブルPDF機能が使えます。
32 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
33 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加できます。
34 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。 標準ではOCR-Bフォント(PostScript)を利用できます。i-Option LK-108を導入するとOCR-Aフォント(PCL)を利用できるようになります。
35 | i-Option LK-110 | 拡張機能として、DOCX、XLSX形式への変換や、高機能および高画質なデータを生成する機能を追加できます。 i-Option LK-110は、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3の機能ライセンスも含みます。i-Option LK-110を購入する場合、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3を購入する必要はありません。 追加できる機能について詳しくは、こちらをごらんください。
36 | i-Option LK-111 | 拡張機能の一つである、ThinPrint機能が使えます。
37 | i-Option LK-114 | 拡張機能の一つである、ユビキタスプリント機能が使えます。
38 | i-Option LK-115 | 拡張機能の一つである、TPM(Trusted Platform Module)を利用できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティを高められます。
39 | アップグレードキット UK-204 | i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-104 v3/LK-105 v3 /LK-106/LK-107/LK-108/LK-110/LK-114を導入する場合に装着します。 My Panel Managerと連携してMyアドレスを使う場合に装着します。 オーバーレイ、登録オーバーレイ機能を使う場合に装着します。
40 | 取付けキット MK-735 | 認証装置 AU-201を本体に内蔵して使用する場合に装着します。