ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてポストインサーターの操作

# ポストインサーターの操作

- 操作パネルのキー
- ポストインサーターで仕上げをする

## 操作パネルのキー

フィニッシャー FS-535にポストインサーター PI-505が装着されているとき、ポストインサーター操作パネルを使って手動でフィニッシャー FS-535を操作できます。

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | コーナーステープルランプ | コーナーステープルが選ばれている状態を示します。
2 | 中とじランプ | 中とじが選ばれている状態を示します。
3 | 仕上り選択 | 仕上がりを選ぶときに押します。
4 | 2穴ランプ | 2穴が選ばれている状態を示します。
5 | 3穴ランプ | 3穴が選ばれている状態を示します。
6 | パンチ選択 | パンチ穴を選ぶときに押します。
7 | スタート／ストップ | ポストインサーターの動作を開始します。 動作中に押すと、動作を停止します。
8 | 4穴ランプ | 4穴が選ばれている状態を示します。
9 | 三つ折りランプ | 三つ折りが選ばれている状態を示します。
10 | 2点ステープルランプ | 2点ステープルが選ばれている状態を示します。

## ポストインサーターで仕上げをする

- 給紙トレイとして使用できるのは下段トレイのみです。上段トレイは使用できません。

1. ポストインサーターの下段トレイに用紙をセットし、ガイド板を用紙のサイズに合わせます。

   - 用紙の天部(上側)が奥側になるようにセットします。

   - コーナーステープル、2点ステープルの場合、表面を上にしてセットします。

   - パンチ穴を開ける場合、表面を上にしてセットします。

   - 中とじの場合、とじられて表側に出てくる面を下にしてセットします。

   - 三つ折りの場合、三つ折りになって外側になる面を下にしてセットします。

2. 仕上り選択とパンチ選択を押して、目的の仕上りを選択します。

   - 仕上りを設定する場合は、 仕上り選択を押して、ランプを点灯させます。パンチを設定する場合は、パンチ選択を押してランプを点灯させます。

   - パンチは、コーナーステープル、2点ステープルと同時に設定できます。

3. スタート／ストップを押します。

   - 動作中にスタート／ストップを押すと動作を停止することができます。