ユーザーズガイド

ホームアクセシビリティーコピーする

# コピーする

- コピーする(基本的な操作の流れ)
- 1部だけお試しコピーする(確認コピー)

## コピーする(基本的な操作の流れ)

拡大表示での基本的なコピーのしかたを説明します。

1. 原稿をセットします。

2. [コピー]をタップします。

3. [拡大表示]をタップします。

4. 必要に応じて、コピーの各種設定をします。

   - コピーしたときの仕上りの設定をしたい場合は、こちらをごらんください。

   - コピーする原稿の設定をしたい場合は、こちらをごらんください。

   - 各種設定をやり直したいときは、リセットを押します。

5. 必要に応じて、テンキーで部数を入力します。

   - テンキーは、部数をタップすると表示されます。

   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。

   - 部数の入力をやり直したいときは、[クリア]をタップします。

6. スタートを押します。

   原稿が読込まれ、コピーが開始されます。

   - 原稿の読込み中や印刷中にストップを押すと、処理を停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。操作を中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。

   - 印刷中に、[コピー予約できます。]と表示されたら、次の原稿を読込むことができます。

#####

- 必要に応じて、拡大表示の初期値の変更や設定などができます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- タッチパネルの初期表示を、拡大表示にするかどうかを選べます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。
  設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[環境設定]-[拡大表示設定]-[初期表示設定]

## 1部だけお試しコピーする(確認コピー)

先に1部だけコピーして仕上りを確認してからコピーできます。

大量の部数をコピーするときは、確認コピー機能を使うことで、大量のミスコピーを未然に防ぐことができます。

1. 原稿をセットします。

2. [コピー]をタップします。

3. [拡大表示]をタップします。

4. 必要に応じて、コピーの各種設定をします。

   - コピーしたときの仕上りの設定をしたい場合は、こちらをごらんください。

   - コピーする原稿の設定をしたい場合は、こちらをごらんください。

   - 各種設定をやり直したいときは、リセットを押します。

5. テンキーで部数を入力し、[OK]をタップします。

   - テンキーは、部数をタップすると表示されます。

   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。

   - 部数の入力をやり直したいときは、[クリア]をタップします。

6. [確認]または[プレビュー]をタップします。

   - ADFに原稿をセットした場合は、1部コピーされます。手順10に進みます。

   - 原稿ガラスに原稿をセットした場合は、手順7に進みます。

7. 次の原稿をセットし、スタートを押します。

8. すべての原稿を読込み終えたら、[読込み終了]をタップします。

9. スタートを押します。

   1部だけコピーが開始されます。

10. コピー結果を確認します。

    - コピーの各種設定や、部数の入力をやり直したいときは、ストップを押します。

    - 操作を中止したいときは、リセットを押して設定を解除します。

11. 残りの部数のコピーを開始する場合は、[印刷実行]をタップします。

    残りの部数のコピーが開始されます。