ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明印刷位置：側端
検索

# 印刷位置：側端

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [プリンター調整]
          - [印刷位置：側端]

用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートを押すとテストパターンを印刷します。用紙左端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm(±0.5 mm)になるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[トレイ選択] | 印刷を開始する位置を調整する給紙トレイを選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します。 初期値は[0.0 mm]です。

#####

- 手差しトレイの調整に使用できる用紙は、A4の普通紙だけです。