ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証方式
検索

# 認証方式

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証装置設定]
        - [認証方式]

ICカード認証または生体認証のログインのしかたや、認証時の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ICカード認証] | 認証装置(ICカード認証タイプ)を装着している場合に設定できます。
| [ICカードタイプ設定] | 使用するICカードの種類を選びます。 Felicaカードを使う場合は、[Felica]/[SSFC]/[FCF]/[FCF(キャンパス)]のいずれかを選びます。[SSFC]を選んだ場合は、会社コードや会社識別コードなどの詳細情報を登録します。 Type Aカードを使う場合は、[Type A]を選びます。 FelicaカードとType Aカードを併用する場合は、[Felica+TypeA]/[SSFC+TypeA]/[FCF+TypeA]/[FCF(キャンパス)+TypeA]のいずれかを選びます。[SSFC+TypeA]を選んだ場合は、会社コードや会社識別コードなどの詳細情報を登録します。
| [ICカードタイプ] | お使いのローダブルドライバーの種類によっては、設定されているICカードの種類が表示されます。
| [動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます。 [ICカード認証]：ICカードをかざすだけでログインします。 [ICカード認証+パスワード認証]：ICカードをかざして、パスワードを入力することでログインします。 初期値は[ICカード認証]です。
| [認証カードIDの通知] | 本機の使用状況を収集するカウンター情報に、認証カードのIDを通知するかどうかを選びます。 初期値は[通知しない]です。
[生体認証] | 認証装置(指静脈 生体認証タイプ)を装着している場合に設定できます。
| [報知音] | 指静脈パターンの読取りに成功したときに、「ピッ」という音を鳴らすかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
| [動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます。 [1対多認証]：指を置くだけでログインでします。 [1対1認証]：ユーザー名を入力して指を置くことでログインします。 初期値は[1対多認証]です。