ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明メディア調整
検索

# メディア調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [プリンター調整]
      - [メディア調整]

用紙種類の特性により、印刷画像に不良（白抜け、白斑点、ザラツキ）が発生した場合に、用紙の種類ごとに不良を調整します。

設定後に印刷を行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[1面目]／[2面目] | 解像度に応じて、不良を調整する用紙の面を選びます。 [1面目]：片面印刷または両面印刷の表面に画像不良がある場合に選びます。 [2面目]：両面印刷の裏面に画像不良がある場合に選びます。
[用紙種類] | 不良を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -8～7の調整値を入力します（初期値：[0]）。 印刷画像にザラツキがあるときは設定値を上げ、印刷画像に白抜けや白斑点があるときは設定値を下げます。