ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本機の仕様

# 本機の仕様

- 本体仕様
- スキャナー機能仕様
- プリンター機能仕様
- ファクス機能仕様

## 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub C4050i
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi
書込み解像度 | 600 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 dpi * * 速度が低下します。
階調 | 256階調
メモリー容量 | 5 GB
ストレージ容量 | 256 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物（重さ最大3 kgまで）
最大原稿サイズ | A4または8-1/2 14（ADF使用時のみ）
複写サイズ | 本体：A4、B5、A5、B6、A6、8-1/2 11、はがき、封筒*、不定形サイズ（幅：100 mm ～ 215.9 mm、長さ：148 mm ～ 297 mm） 手差しトレイ：A4、B5、A5、B6、A6、8-1/2 14、8-1/2 11、はがき、封筒*、不定形サイズ（幅：90 mm ～ 215.9 mm、長さ：148 mm ～ 355.6 mm） * 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
画像欠け幅 | 先端／後端：4.0 2.0 mm以内、左／右：4.0 2.0 mm以内 ※印刷時は、各端4.2 2.0 mmが欠けます。
対応用紙坪量 | 本体：60 g/m2 ～ 210 g/m2 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 210 g/m2
ウォームアップタイム（23℃、定格電圧時） | フルカラー：15秒以下、モノクロ：13秒以下 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | フルカラー：5.4秒以下、モノクロ：4.8秒以下
連続複写速度 | 42枚/分（B5） 40枚/分（A4） ※1200 dpi 1200 dpi モードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：10.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/1.632/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.612/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能） ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能）
給紙方式／給紙量 | トレイ1：500枚（80 g/m2）、570枚（Jペーパー） 手差しトレイ：100枚（80 g/m2）、110枚（Jペーパー）
排紙容量 | 250枚（80 g/m2）
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | 用紙サイズ：A4、B5、8-1/2 14、8-1/2 11 対応用紙坪量：60 g/m2 ～ 210 g/m2
電源 | AC100V 14.5 A（50/60 Hz）
最大消費電力 | 1.45 kW
大きさ（幅奥行高さ） | 420 mm 528 mm 572 mm
機械占有寸法（幅奥行高さ） | 783 mm 956 mm 792 mm ※給紙トレイと排紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約39 kg

## スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | カラー／モノクロ：45枚/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T）
対応プロトコル | TCP/IP（FTP、SMB* 、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6） * SMB 3.0に対応。
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML（pptx、xlsx、docx）、サーチャブルPDF
対応OS | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 600 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 dpi * * 速度が低下します。
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6（XL ver. 3.0） エミュレーション PostScript 3 エミュレーション（3016）
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP（LPD、Raw、SMB*、IPP） * SMB 3.0に対応。
対応OS（PCL） | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
対応OS（PS） | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。 Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15（Intel版PPD） Linux（PPD）
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） USB 2.0/1.1

## ファクス機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
伝送規格 | スーパーG3
適応回線 | 加入電話回線（ファクス通信網を含む） PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 最大A4または8-1/2 14 長尺原稿：215.9 mm 1000 mm（ADF使用時）
記録紙サイズ | 最大A4または8-1/2 14 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8 dot/mm 3.85 line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上）、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件