ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプションの仕様

# オプションの仕様

- ペーパーフィーダーユニット PF-P20仕様
- フィニッシャー FS-P04仕様
- 認証装置 AU-102
- 認証装置 AU-201S
- アップグレードキット UK-221

## ペーパーフィーダーユニット PF-P20仕様

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 普通紙、再生紙、片面専用紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2）
用紙サイズ | A4、B5、8-1/2 11、7-1/4 10-1/2
給紙容量 | 500枚（80 g/m2）、570枚（Jペーパー）
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 15 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 420 mm 528 mm 145 mm
質量 | 約7.5 kg

## フィニッシャー FS-P04仕様

項目 | 仕様
--- | ---
ステープル枚数 | 20枚（普通紙90 g/m2）
ステープル連続間隔 | 3秒間に1回
電源 | 本体から供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-501
大きさ（幅 奥行 高さ） | 101 mm 115.3 mm 74.5 mm
質量 | 1.2 kg

## 認証装置 AU-102

項目 | 仕様
--- | ---
静脈センサー方式 | 透過型光学方式
照合時間 | 約1秒以下
インターフェース | USB 2.0
大きさ（幅奥行高さ） | 59 mm 82 mm 74 mm
質量 | 約0.1 kg（USBケーブル含まず）
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA
環境条件（動作時） | 周辺温度 | 5 ℃ ～ 35 ℃
湿度 | 20% ～ 80%（ただし結露しないこと）
環境条件（非動作時） | 周辺温度 | 0℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 80%（ただし結露しないこと）
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー（RAM） | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ストレージの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0（SP1）以降 Microsoft .NET Framework 3.5（SP1以降）
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## 認証装置 AU-201S

項目 | 仕様
--- | ---
大きさ（幅奥行高さ） | 98 mm 64 mm 13 mm
質量 | 約0.1 kg
電源 | USBポートより給電
環境条件（動作時） | 周辺温度 | 0 ℃ ～ 40 ℃
湿度 | 20% ～ 85%（ただし結露しないこと）
環境条件（非動作時） | 周辺温度 | -20 ℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 85%（ただし結露しないこと）
電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備
適用カード | FeliCa（IDm）、SSFC、FCF、FCF（キャンパス）、TypeA
NFCリーダー | ISO 18092（NFC）準拠
取得規格 | VCCIクラスB
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー（RAM） | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ストレージの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0（SP1）以降 Microsoft .NET Framework 3.5（SP1以降）
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## アップグレードキット UK-221

項目 | 仕様
--- | ---
準拠規格 | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
伝送方式 | DS-SS方式／OFDM方式
2.4 GHz周波数範囲 | 2.412 GHz ～ 2.472 GHz（各国の電波法に準ずる）
5 GHz周波数範囲 | 5.180 GHz ～ 5.825 GHz（各国の電波法に準ずる）
2.4 GHzチャンネル | 1 ～ 13ch（各国の電波法に準ずる）
5 GHzチャンネル | 36 ～ 165ch（各国の電波法に準ずる）
公称データ転送速度 | IEEE802.11b：最大11.0 Mbps IEEE802.11g：最大54.0 Mbps IEEE802.11n：最大144.4 Mbps（20 MHz）、最大300.0 Mbps（40 MHz） IEEE802.11a：最大54.0 Mbps IEEE802.11ac：最大400.0 Mbps（40 MHz）、最大866.7 Mbps（80 MHz）
通信モード | 子機モード 親機モード Wi-Fi Directモード
ネットワークインタフェース構成および認証・暗号化アルゴリズム | 無線のみ：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、802.1X、WPA-EAP(AES)、WPA2-EAP(AES) 有線＋無線（子機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 有線＋無線（親機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 有線＋無線（Wi-Fi Direct）：WPA2-PSK(AES)