ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明基本設定
検索

# 基本設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、[する]を選びます（初期値：[する]）。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetterを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[線幅補正(1200dpi)] | 1200 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。

#####

- 以下の設定は、[ユーザー開放レベル]（こちら）で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]