ユーザーズガイド

ホームアクセシビリティーコピーの各種設定（原稿/濃度）

# コピーの各種設定（[原稿/濃度]）

- 原稿のとじしろを指定する（原稿のとじしろ）
- 原稿の内容に適した画質を選ぶ（原稿画質）
- 原稿をセットした向きを指定する（原稿セット方向）
- コピー濃度を調整する（濃度）
- 原稿の下地の濃度を調整する（下地調整）
- 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（インチ系混載原稿）

## 原稿のとじしろを指定する（[原稿のとじしろ]）

読込む原稿の向きに合わせて、とじしろの位置を指定します。

1. [原稿/濃度]-[原稿のとじしろ]をタップします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [自動] | 原稿のとじしろが自動で設定されます。 原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。 原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。
   [上開き/とじ] | 原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。
   [左開き/とじ] | 原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。
   [右開き/とじ] | 原稿の右側にとじしろがあるときに選びます。

## 原稿の内容に適した画質を選ぶ（[原稿画質]）

原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質でコピーします。

1. [原稿/濃度]-[原稿画質]をタップします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
   [地図] | 地図などの下地色のついた原稿や鉛筆や色細線で描かれた原稿を、最適な画質でコピーします。 シャープなコピー画像が得られます。
   [薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質でコピーします。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。
   [コピー原稿] | コピーやプリンターで出力した、濃度が均一な原稿を、最適な画質でコピーします。
   [文字/写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 [印画紙写真]：写真の部分が、印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。 [印刷写真]：パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
   [写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 [印画紙写真]：印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。 [印刷写真]：パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。

## 原稿をセットした向きを指定する（[原稿セット方向]）

両面原稿を読込む場合などに、読込んだあとの上下が正しくなるように、原稿をセットした向きを指定します。

1. [原稿/濃度]-[原稿セット方向]をタップし、原稿をセットした向きを指定します。

## コピー濃度を調整する（[濃度]）

コピー画像の濃淡を調整します。

1. [原稿/濃度]-[濃度]をタップし、濃度を調整します。

## 原稿の下地の濃度を調整する（[下地調整]）

新聞紙や再生紙など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透けてしまう薄い原稿などをコピーする場合に下地の濃度を調整できます。

1. [原稿/濃度]-[下地調整]をタップします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [下地除去] | 薄紙でできた両面の原稿や、下地に色が付いている原稿を、最適な画質でコピーします。 [裏写り除去]：裏面が透けて見える両面の原稿など、裏写りさせたくないときに選びます。 [黄ばみ除去]：地図など、下地に色が付いている原稿を使うときに選びます。
   [下地調整レベル] | 下地に色が付いている原稿の、下地の色の濃度を調整します。[自動]を選ぶと、下地の色の濃度を自動で判別して、最適な下地の濃度でコピーします。

## 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[インチ系混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、インチ系サイズの同幅原稿の場合は、ADFを使うことで一度に読込むことができます。

1. [原稿/濃度]-[インチ系混載原稿]をタップします。

#####

- この機能は、以下の原稿サイズのみ使用できます。
  8-1/2 11、8-1/2 14、5-1/2 8-1/2