ユーザーズガイド

検索

ホームプリントネットワーク接続で使用するための準備（管理者向け）

# ネットワーク接続で使用するための準備（管理者向け）

- ネットワーク接続を確認する
- ネットワーク印刷の使用環境を設定する
- プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可する

## ネットワーク接続を確認する

本機がネットワークに接続されていることを確認します。確認のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## ネットワーク印刷の使用環境を設定する

使用する印刷プロトコルに応じて、本機の設定を変更します。

印刷プロトコルを指定せずにインストールを進めると、標準印刷（Port9100）で印刷できる状態になります。特に指定がない場合は、標準印刷（Port 9100）を使用してください。

印刷方法 | 説明
--- | ---
標準印刷（Port 9100） | RAWポート番号が指定されていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。 設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。
インターネット印刷（IPP） | IPPの使用環境を確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。 設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。
セキュリティー印刷（IPPS） | IPPSの使用環境を設定します。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化します。 設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- インストーラーを使ってセキュリティー印刷（IPPS）をセットアップすることはできません。

- IPv6環境では、インターネット印刷（IPP）は対応していません。

## プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可する

OpenAPIの認証機能を無効にします（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。

プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可すると、本機のオプション装着状態や認証設定の有無などを、プリンタードライバーが自動で取得します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- [装置情報取得用アカウント設定]（こちら