ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい

#### USBメモリー内のファイルを直接印刷するには

# USBメモリーから直接印刷する

- USBメモリーからの印刷について
- 使用できるUSBメモリーの条件
- 印刷のしかた

## USBメモリーからの印刷について

本機にUSBメモリーを接続し、USBメモリーに保存されているファイルを指定して印刷できます。

## 使用できるUSBメモリーの条件

使用できるUSBメモリーの条件は、次のとおりです。

項目 | 仕様
--- | ---
インターフェース | USB 2.0/1.1
フォーマット形式 | FAT32
セキュリティ | 暗号化やパスワードロックなどのセキュリティー機能が付加されていないか、またはOFFにできるもの
容量 | 上限なし USBメモリーによっては使用できない場合があります。 複数ドライブとして認識される場合は使用できません。

本機にUSBメモリーを接続するときは次の点にご注意ください。

- 操作パネル近くの側面にあるUSBコネクターを使用してください。

- USBメモリーへの保存中やUSBメモリー内のファイルの印刷中には、USBメモリーを抜かないでください。

- USBメモリー以外のUSB機器（ハードディスク、USBハブなど）は使用しないでください。

- 本機の起動中はUSBメモリーの抜き差しを行わないでください。

- USBメモリーを差込んだ直後に抜かないでください。

## 印刷のしかた

対応するファイル形式は、次のとおりです。PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip） 暗号化されたPDFや、サーチャブルPDF、アウトラインPDFも印刷できます。

1. 本機にUSBメモリーを接続します。

   #####

   - 本機の起動中は、USBメモリーの抜き差しはしないでください。

2. ホーム画面で[USBメモリー印刷]をタップします。

3. 印刷したいファイルをタップします。

4. 必要に応じて、印刷のオプション設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
   [カラー] | 印刷する色を選びます（初期値：[フルカラー]）。
   [用紙] | 印刷する用紙の給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
   [両面設定] | 用紙の印刷面を選びます（初期値：[片面]）。
   [ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。

5. スタートキーで印刷を開始します。

   - パスワードで暗号化されたPDFファイルを印刷する場合は、パスワードの入力画面が表示されます。

6. 印刷が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

#####

- 1200 dpiで保存されたファイルを印刷する場合は、600 600 dpiに変換されます。

#### E-mailの添付ファイルを直接印刷するには

# 受信したE-mailの添付ファイルを印刷する（E-mail受信プリント）

- E-mail受信プリントについて
- E-mailと添付ファイルの条件
- お使いになるための準備（管理者向け）
- E-mail送信時に印刷設定を指定する
- 本機でE-mailを受信してファイルを印刷する

## E-mail受信プリントについて

E-mail受信プリントは、本機が受信したE-mailに添付されているファイルを印刷する機能です。

印刷したいファイルを添付したE-mailを本機のメールアドレス宛に送信すれば、プリンタードライバーを使わなくても本機で印刷できます。添付ファイルは、本機のボックスに保存することもできます。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

## E-mailと添付ファイルの条件

E-mail受信プリント機能で印刷するには、E-mailおよび添付ファイルが次の条件を満たしている必要があります。

項目 | 仕様
--- | ---
ファイルの数 | 最大20ファイル
ファイルの容量 | 無制限
対応ファイル形式 | PDF、コンパクトPDF、XPS、コンパクトXPS、TIFF、JPEG 、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip） 上記ファイル形式でも、長尺サイズのファイルは印刷できません。
E-mail形式 | E-mailの形式には、次の制限があります。 S/MIMEで暗号化されたE-mailには対応していません。 分割されたE-mailの復元は行いません。
宛先指定方法 | 宛先（To）、CC、BCC

#####

- 上記の条件を満たしていないファイルは破棄されます。ファイルの破棄に関する詳細は、ジョブ履歴で確認できます。

- E-mailの添付ファイルとしてパスワードが設定されたPDFファイルを受信すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。

- E-mailに添付ファイルが存在しない場合、E-mailは破棄されます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

E-mail受信プリント機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザー認証や部門管理を導入している場合は、[認証指定なし印刷]（こちら）を許可する必要があります（初期値：[禁止]）。

## E-mail送信時に印刷設定を指定する

送信したE-mailの添付ファイルは、[プリンター設定]（こちら）の設定値に従って本機で印刷されます。E-mailの送信ごとに印刷設定を変更したい場合は、お使いのメールソフトで、E-mailの件名欄に決められた設定値を入力することで、印刷設定を指定することができます。

設定値は、件名欄に「設定値@」の形式で入力します。

- 設定値を1つ指定する場合の入力例：dup@

- 設定値を複数指定する場合の入力例：dup, box1@

指定できる設定値は次のとおりです。

項目 | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
色 | col | 印刷の色をフルカラーに指定します。
mono | 印刷の色をモノクロに指定します。
両面／片面 | dup | 印刷する用紙の面を両面に指定します。
simp | 印刷する用紙の面を片面に指定します。
原稿の向き | port | 原稿の向きをポートレートに指定します。
land | 原稿の向きをランドスケープに指定します。
部数 | 数値 | 印刷する部数（1～9999）を指定します。
集約 | Column+数値 | 1ページに集約する列の数（1～5）を指定します。 入力例：Column2
Row+数値 | 1ページに集約する行の数（1～5）を指定します。 入力例：Row3
コピープログラム呼出し | m+数値 | 印刷に適用するコピープログラムの登録番号（1～30）を指定します。 入力例：m1
ボックス指定 | box+数値 | ファイルを保存するボックスの登録番号（1～999999999）を指定します。 存在しないボックスの登録番号を指定した場合、自動的にボックスを新しく作成してからファイルを保存します。 入力例：box1

#####

- 「@」は半角のみ対応しています。

- 「@」以降に入力されている設定値は、印刷設定として扱われません。「@」を入力しない場合、件名全体が設定値として扱われます。

- 設定値の大文字と小文字は区別しません。設定値以外の文字は無効です。

- 設定値を「,（カンマ）」でつなげて入力することで、複数の設定値を指定できます。

- 同じ項目の設定値を複数指定した場合、前に入力している設定値を適用します。

- コピープログラムを指定した場合、コピープログラムの設定を優先し、その他の個別の設定は無効となります。

## 本機でE-mailを受信してファイルを印刷する

E-mailが到着しているかどうかを、本機の画面からメールサーバーに手動で問い合わせます。

[E-mail受信]をタップしてメールサーバーに問い合わせを行い、到着したE-mailがあれば、受信して添付ファイルを印刷します。

#####

- E-mail受信の設定によっては、E-mailが到着しているかどうかを、本機が一定の間隔（初期値：15分）で自動的にメールサーバーに問い合わせます。到着したE-mailがあれば、受信して添付ファイルを印刷します。

- パスワードが設定されたPDFファイルは、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの操作ついて詳しくは、こちらをごらんください。

#### モバイル端末内のファイルをWi-Fi Directで印刷するには

# Wi-Fi Directを使って印刷する

- Wi-Fi Directについて
- お使いになるための準備
- モバイル端末から印刷する
- コンピューターから印刷する

## Wi-Fi Directについて

Wi-Fi Directは、アクセスポイントがなくても、無線で端末を直接接続できる規格です。

Wi-Fi Direct対応のスマートフォンやタブレットPCなどのモバイル端末から、端末に保存されているファイルを指定して印刷できます。

#####

- この機能は、本機を無線LAN環境に接続し、Wi-Fi Directのグループオーナーとしてお使いの場合に利用できます。

## お使いになるための準備

端末と本機をWi-Fi Directで接続します。

- 端末の操作方法について詳しくは、端末のマニュアルをごらんください。

- お使いの端末によっては、Wi-Fi Directで本機に接続できないことがあります。詳しくは、端末のマニュアルをごらんください。

1. 端末の設定メニューで「Wi-Fi Direct」を選びます。

   Wi-Fi Direct対応機器の一覧が表示されます。

2. 一覧から、本機のSSIDを選択します。

   端末に本機が登録され、接続の設定が完了します。

## モバイル端末から印刷する

- モバイル端末にKonica Minolta Mobile Printをインストールしてください。

1. モバイル端末を本機に接続します。

   - 接続方法について詳しくは、こちらをごらんください。

2. アプリで印刷するファイルを指定し、印刷を実行します。

#####

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

## コンピューターから印刷する

コンピューターと本機をWi-Fi Directで接続したあと、コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。