ユーザーズガイド

検索

ホーム 目的から探す TCP/IP環境に接続して使いたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# TCP/IP環境に接続して使いたい

#### 本機にIPv4アドレスを割当てるには([IPｖ4設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPv4設定]

本機にIPアドレス(IPv4)を割当てます。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの割当て方法を選びます。 初期値は[自動取得]です。
| [直接設定] | 本機に固定のIPアドレスを割当てます。 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。
[自動取得] | DHCPなどによってIPアドレスを自動で割当てます。[自動取得]を押すと、自動取得の方法を選べます。 [DHCP設定]：初期値は[使用する]です。 [BOOTP設定]：初期値は[使用しない]です。 [ARP/PING設定]：初期値は[使用する]です。 [AUTO IP設定]：初期値は[使用する]です。

#### 本機にIPv6アドレスを割当てるには([IPv6設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPv6設定]

本機にIPアドレス(IPv6)を割当てます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | IPv6を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPv6自動設定] | 本機のIPv6グローバルアドレスを自動で割当てるかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
| [使用する] | ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスを自動で割当てます。
[使用しない] | IPv6グローバルアドレスを手動で割当てます。 [グローバルアドレス]：IPv6グローバルアドレスを入力します。 [ゲートウェイアドレス]：ゲートウェイアドレスを入力します。 [リンクローカルアドレス]：本機のMACアドレスから自動的に設定されたリンクローカルアドレスを表示します。
[DHCPv6設定] | DHCPv6によってIPv6グローバルアドレスを自動で割当てるかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。

#### 本機のホスト名を登録するには([DNSホスト])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSホスト]

DNSサーバーをお使いの環境で、ホスト名を使って本機に接続する場合は、本機のホスト名を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSホスト名] | 本機のホスト名を入力します(半角63文字以内)。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。
[Dynamic DNS設定] | Dynamic DNS機能を有効にするかどうかを選びます。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合に[有効]を選ぶと、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 初期値は[無効]です。

#### 本機が参加しているドメイン名を登録するには([DNSドメイン])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSドメイン]

本機が参加しているドメイン名を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[ドメイン名自動取得] | DHCPなどをお使いの場合に、ドメイン名を自動で取得するかどうかを選びます。 初期値は[有効]です。
[検索ドメイン名自動取得] | DHCPなどをお使いの場合に、検索ドメイン名を自動で取得するかどうかを設定します。 初期値は[有効]です。
[DNSデフォルトドメイン名] | デフォルトドメイン名を自動で取得しない場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します(ホスト名と合わせて半角253文字以内)。
[DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3] | 検索ドメイン名を自動で取得しない場合は、登録したい番号を選び、検索ドメイン名を入力します(半角251文字以内)。

#### 本機が利用するDNSサーバーのアドレス(IPv4)を登録するには([DNSサーバー設定(IPv4)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSサーバー設定(IPv4)]

本機からネットワーク上のコンピューターやサーバーにアクセスするときに、ホスト名によって名前解決を行う場合は、お使いのDNSサーバーのアドレス(IPv4)を本機に登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSサーバー自動取得] | DNSサーバーのアドレスを自動で取得するかどうかを選びます。 初期値は[有効]です。
[優先DNSサーバー] | お使いのDNSサーバー(プライマリ)のアドレスを入力します。
[代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2] | 複数のDNSサーバーをお使いの場合は、登録したい番号を選び、DNSサーバー(セカンダリ)のアドレスを入力します。

#### 本機が利用するDNSサーバーのアドレス(IPv6)を登録するには([DNSサーバー設定(IPv6)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSサーバー設定(IPv6)]

本機からネットワーク上のコンピューターやサーバーにアクセスするときに、ホスト名によって名前解決を行う場合は、お使いのDNSサーバーのアドレス(IPv6)を本機に登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSサーバー自動取得] | DNSサーバーのアドレスを自動で取得するかどうかを選びます。 DHCPv6をお使いの場合は、DNSサーバーのアドレスを自動的に設定できます。 初期値は[有効]です。
[優先DNSサーバー] | お使いのDNSサーバー(プライマリ)のアドレスを入力します。
[代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2] | 複数のDNSサーバーをお使いの場合は、登録したい番号を選び、DNSサーバー(セカンダリ)のアドレスを入力します。

#### LLMNRを有効にするかどうかを設定するには([LLMNR設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [LLMNR設定]

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)を使うかどうかを選びます。

LLMNR を使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Vista以降のWindowsコンピューター(Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)で対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

初期値は[無効]です。

#### pingコマンドを送信して接続確認するには([ping応答確認])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [ping応答確認]

本機と通信する機器に対してpingを送信し、正しく接続できていることを確認するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ping送信アドレス] | pingを送信するアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
[接続確認実行] | pingを送信し、正しく接続できていることを確認します。