ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明とじしろ
検索

# とじしろ

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - 複数のファイルを選択
        - [その他]
          - [バインド印刷]
            - [応用設定]
              - [レイアウト]
                - [とじしろ]

用紙のとじ方向を選び、とじ方向のとじしろ(余白)量を調整して印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | とじしろを設定するときに[ON]を選びます。
[とじしろ方向] | 用紙のとじ方向を選びます。 [自動]：とじ方向が自動で設定されます。ファイルの長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。ファイルの長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。 [左開き/とじ]：用紙の左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き/とじ]：用紙の右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き/とじ]：用紙の上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[とじしろ量の調整] | とじしろの量を0.1 mm単位で調整します。 [+]／[-]をタップするか､またはテンキーを押して調整します。