ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明機能設定
検索

# 機能設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]

ファクスのいろいろな送受信機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[機能ON/OFF設定] | ファクスの誤送信を防ぐための宛先2 度入力機能や、F コード送信、中継受信などの送受信機能の有効／無効を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ダイアルイン設定] | ダイアルイン機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[強制メモリー受信設定] | 強制メモリー受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[閉域受信設定] | 閉域受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[転送ファクス設定] | 転送ファクス機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[リモート受信設定] | リモート受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[再送信設定] | 再送信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[PC-FAX送信許可設定] | ファクスドライバーを使ったPC-FAX送信を許可するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[PC-FAX受信設定] | PC-FAX受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[TSI受信振分け設定] | TSI受信振分け機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。