ユーザーズガイド

検索

ホーム 目的から探す USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい

#### USBメモリー内のファイルを直接印刷するには

# USBメモリー内のファイルを印刷する

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

USBメモリー内のファイルの印刷を許可します。

初期設定ではファイルの印刷は許可されているため、そのままお使いいただけます。

USBメモリーの使用環境の設定について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

印刷できるファイルの形式は、PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OpenXML(.docx/.xlsx/.pptx)、PPML(.zip) です。

#####

- 暗号化されたPDFや、サーチャブルPDF、アウトラインPDFも印刷できます。

- 1200 dpiで保存されたファイルを印刷する場合は、600 600 dpiに変換されます。

1. 本機にUSBメモリーを接続します。

   #####

   - 本機の起動中は、USB メモリーの抜き差しはしないでください。

   - 背面近くにあるUSB コネクターには、接続しないでください。

2. [外部メモリーの文書を印刷する]をタップします。

   - ボックスモードで[システム]-[外部メモリー]をタップしても同じ操作ができます。

3. 印刷したいファイルを選び、[印刷]をタップします。

   - [ファイルパス]で、印刷したいファイルが保存されているフォルダーのパスを直接入力できます。

   - [上へ]をタップすると、上の階層へ移動します。

   - [開く]をタップすると、フォルダーを開き、下の階層へ移動します。

   - [文書詳細]をタップすると、選んだファイルの詳細情報を確認できます。

4. 必要に応じて、印刷前のオプション設定をします。

   - 印刷時の用紙サイズを選ぶことができます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートを押します。

   印刷が開始されます。

6. 印刷が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

#####

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### Bluetooth対応機器内のファイルを直接印刷するには

# Bluetooth通信で印刷する

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

Bluetooth対応機器との接続設定をします。

- Bluetooth通信を有効にします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- Bluetooth対応機器と連携するための設定をします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザー認証を導入している場合は、登録ユーザーごと、およびパブリックユーザーにBluetooth対応機器の使用を許可するかどうかを設定できます(初期値：[許可する])。詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

- Bluetooth対応機器からの印刷設定は、あらかじめ本機で設定します。また、XHTMLファイルを印刷するときの本機の動作を設定できます。詳しくは、こちらをごらんください。

1. [ボックス]をタップします。

2. [システム]-[携帯電話/PDA]をタップします。

3. [印刷]をタップします。

4. 表示されるPINコードを確認します。

   - [印刷設定確認]をタップすると、印刷設定を確認できます。

5. Bluetooth対応機器で本機を指定します。

   - 送信するファイルを選べる場合は選択します。

6. タッチパネルに表示されたPINコードをBluetooth対応機器に入力します。

   PINコードが確認されると、接続が確立して、いつでも印刷ができます。

#####

- Bluetooth対応機器の操作については、Bluetooth対応機器のマニュアルをごらんください。

- 障害物や電波状況、磁場、静電気により、通信速度が遅くなったり、通信できない場合があります。

#####

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。