ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明ネットワークファクス設定
検索

# ネットワークファクス設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [ネットワークファクス設定]

インターネットファクスやIPアドレスファクスの使用環境の設定、送信データの圧縮形式の初期値を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[白黒2値圧縮方法] | インターネットファクス機能やIPアドレスファクス機能をお使いの場合に、必要に応じて、モノクロで送信するときの圧縮形式の初期値を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[カラー/モノクロ多値圧縮方法] | インターネットファクス機能やIPアドレスファクス機能をお使いの場合に、必要に応じて、フルカラーまたはグレースケールで送信するときの圧縮形式の初期値を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[インターネットファクス自機受信能力] | インターネットファクス機能をお使いの場合、本機がMDN応答を返すときに、本機の受信能力を通知します。必要に応じて、MDN応答で通知する本機の受信能力を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[インターネットファクス拡張設定] | インターネットファクス機能をお使いの場合に、本機から送信したファクスの到着確認(MDN/DSN)に関する設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPアドレスファクス動作設定] | IPアドレスファクス機能をお使いの場合に、本機の動作モードを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。