ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明増設回線設定
検索

# 増設回線設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [増設回線設定]

2回線をお使いの場合に、2回線目の使い方を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[回線パラメーター設定] | 増設回線でファクス機能を使うための環境を設定します。 [ダイアル方式]：お使いの環境に合わせて、回線の種類を選びます。 [着信回数設定]：ファクスを自動受信する場合に、必要に応じて、受信を開始するまでの呼出音の回数を変更します。 初期値は[2回]です。 [回線モニター音]：ファクス通信時に回線上の音をスピーカーから鳴らすかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[機能設定] | 増設回線で使う機能の有効／無効を設定します。 [PC-FAX送信回線]：PC-FAX送信に使う回線を選びます。[指定なし]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。 初期値は[指定なし]です。 [ナンバーディスプレイ機能]：ナンバーディスプレイ機能を使うかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[複数回線使用設定] | 増設回線の使い方を、[送信専用]、[受信専用]、[送受信兼用]から選びます。 初期値は[送受信兼用]です。
[ファクスID] | 増設回線のファクス番号を入力します(半角数字20桁以内、記号は＃、＊、+、スペース)。 入力したファクス番号は発信元情報として印字されます。