ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明動作モード
検索

# 動作モード

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [ネットワークファクス設定]
        - [IPアドレスファクス動作設定]
          - [動作モード]

お使いの環境に合わせて、IPアドレスファクスの動作モードを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[モード1] | IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびCIAJ(情報通信ネットワーク産業協会)が定めるダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。ただし、カラー送信は、弊社専用の方式で行われるため、弊社機種でのみ受信できます。 初期値は[モード1]です。
[モード2] | IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびCIAJ(情報通信ネットワーク産業協会)が定めるダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。カラー送信は、ダイレクトSMTP規格に適合した方式(Profile-Cフォーマット)で行われます。