ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプション一覧を確認する(bizhub C364/C284/C224)

# オプション一覧を確認する(bizhub C364/C284/C224)

- 前面
- 背面

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体、C364/C284/C224と呼びます。
2 | オリジナルカバー OC-511 | セットした原稿が動かないように押さえることができます。 本文中ではオリジナルカバーと呼びます。
3 | 自動両面原稿送り装置 DF-624 | 原稿を自動的に1 枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿も自動的に反転して読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
4 | 両面同時原稿送り装置 DF-701 | 原稿を自動的に1 枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿でも反転することなく一度の通紙で読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
5 | FAXキット FK-511 | 本機をファクス機として使えます。または電話回線を増設することもできます。
6 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-506が必要です。 本文中では認証装置と呼びます。
7 | 認証装置AU-201 | ICカードに記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置AU-201を設置するには、取付けキット MK-735が必要です。 ワーキングテーブル WT-506に設置することもできます。 本文中では認証装置と呼びます。
8 | ワーキングテーブル WT-506 | 原稿などを一時的に置くことができます。また、認証装置を設置する場合にも使います。
9 | セキュリティーキット SC-508 | 不正コピーを防止するための、コピーガード機能、パスワードコピー機能を使えます。
10 | 取付けキット MK-730 | 長尺紙に印刷する場合に使います。
11 | イメージコントローラー IC-414 ver1.0 | bizhub C364/bizhub C284に装着する内蔵型のイメージコントローラーです。 装着すると、より高品質な印刷結果が得られます。 イメージコントローラー IC-414 ver1.0を装着するには、ビデオインターフェイスキット VI-506が必要です。また、専用デスク DK-510か給紙キャビネット PC-410、給紙キャビネット PC-110、給紙キャビネット PC-210のいずれかを本機に装着する必要があります。
12 | 専用デスク DK-705 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
13 | 専用デスク DK-510 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
14 | 給紙キャビネット PC-410 | A4サイズで2500枚までの用紙をセットできます。 本文中ではLCT (内蔵)と呼びます。
15 | 給紙キャビネット PC-210 | 上段・下段にそれぞれ500 枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段給紙キャビネットと呼びます。
16 | 給紙キャビネット PC-110 | 上段には500枚までの用紙をセットし、下段は収納ボックスとして使えます。 本文中では1段給紙キャビネットと呼びます。
17 | フィニッシャー FS-534 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 フィニッシャー FS-534を装着するには、専用デスク DK-510か給紙キャビネット PC-410、給紙キャビネット PC-110、給紙キャビネット PC-210のいずれかを本機に装着する必要があります。
18 | 中綴じ機 SD-511 | フィニッシャー FS-534に装着します。紙折り／中とじができます。 本文中では中綴じ機と呼びます。
19 | パンチキット PK-520 | フィニッシャー FS-534に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
20 | フィニッシャー FS-533 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。
21 | パンチキット PK-519 | フィニッシャー FS-533に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
22 | セパレーター JS-506 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙を仕分けることができます。 本文中ではセパレーターと呼びます。
以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。
23 | FAX済みスタンプユニット SP-501 | ファクス送信時に、読取った原稿にスタンプを押すことができます。原稿が読取られたことを確認できます。
24 | 補充スタンプ2 | FAX済みスタンプユニット SP-501の補充スタンプです。
25 | ローカル接続キット EK-606 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 スピーカーが内蔵されています。
26 | ローカル接続キット EK-607 | 音声ガイド機能と、Bluetooth対応機器との連携機能を使う場合に装着します。 スピーカーと、Bluetooth通信用の受信装置が内蔵されています。
27 | ビデオインターフェイスキット VI-506 | イメージコントローラー IC-414 ver1.0をbizhub C364/bizhub C284に取付ける場合に必要です。
28 | i-Option LK-101 v3 | 拡張機能の一つである、Webブラウザー機能が使えます。
29 | i-Option LK-102 v3 | 拡張機能の一つである、PDF処理機能が使えます。
30 | i-Option LK-104 v3 | 拡張機能の一つである、音声ガイド機能が使えます。
31 | i-Option LK-105 v3 | 拡張機能の一つである、サーチャブルPDF機能が使えます。
32 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
33 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加できます。
34 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。
35 | アップグレードキット UK-204 | オーバーレイ、登録オーバーレイ、Webブラウザー、PDF処理、音声ガイド、サーチャブルPDF、Myパネル、Myアドレス機能や特殊フォントを使う場合に装着します。
以下のオプションは図解してありません。
36 | 結露防止ヒーター HT-510 | スキャナーの結露を防止できます。
37 | 結露防止ヒーター電源Box MK-719 | 結露防止ヒーターの動作をON/OFFします。
38 | 防湿ヒーター HT-509 | 給紙トレイ内の用紙の湿気を防止します。 防湿ヒーター HT-509を装着するには、専用デスク DK-510か給紙キャビネット PC-410、給紙キャビネット PC-110、給紙キャビネット PC-210のいずれかを本機に装着する必要があります。
39 | 防湿ヒーター電源BOX MK-734 | 防湿ヒーターの動作をON/OFFできます。
40 | 取付けキット MK-735 | 認証装置 AU-201を設置する場合に装着します。

## 前面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-624、給紙キャビネット PC-410を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 原稿押えパッド | セットした原稿が動かないように押さえます。
2 | 用紙エンプティーランプ | トレイの用紙残量が少なくなるとオレンジ色に点滅し、用紙がなくなると点灯します。
3 | LCT (内蔵) | 2500枚までの用紙をセットできます。 厚紙1、厚紙1+、厚紙2、厚紙3は1000枚までセットできます。
4 | 紙づまり処理ダイアル | ADFで紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-624、給紙キャビネット PC-210または、給紙キャビネット PC-110を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
5 | 左カバー解除レバー | 左カバーを開くときに使います。
6 | 左カバー | 左カバーの紙づまりを処理するときに開きます。
7 | ガイド板 | 原稿の幅に合わせて調整します。
8 | 原稿給紙トレイ | 原稿を上向きにセットします。ADFの紙づまりを処理するときには、原稿給紙トレイを開きます。
9 | 原稿排紙トレイ | 読込みの終わった原稿が排出トレイの上に排紙されます。ADF の紙づまりを処理するときには、原稿排紙トレイを開きます。
10 | 右下ドア | トレイ3／トレイ4搬送部で紙づまり処理を行うときに開きます。
11 | 右下ドア解除レバー | 右下ドアをロックしているレバーです。
12 | トレイ3 | 500枚までの用紙をセットできます。 厚紙1、厚紙1+、厚紙2、厚紙3は150枚までセットできます。
13 | トレイ4／収納ボックス | 1段給紙キャビネット装着時、収納ボックスとして使います。 2段給紙キャビネット装着時、500枚までの用紙をセットできます。 厚紙1、厚紙1+、厚紙2、厚紙3は150枚までセットできます。

## 背面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-624、給紙キャビネット PC-210、FAXキット FK-511、結露防止ヒーター電源Box MK-719、防湿ヒーター電源BOX MK-734を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 結露防止ヒーター電源スイッチ | 結露防止ヒーターの動作をON/OFF します。ON のとき本機内部の結露を防止します。 結露防止ヒーターは1段／2段給紙キャビネット、LCT (内蔵)、専用デスクを購入した場合にご利用になれます。
2 | 防湿ヒーター電源スイッチ | 防湿ヒーターの動作をON/OFF します。ON のとき用紙の湿気を防止します。 防湿ヒーターは1段／2段給紙キャビネット、LCT (内蔵)、専用デスクを購入した場合にご利用になれます。
3 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT1) | 外付け電話機のコードを接続します。 電話回線を1回線だけ使う場合は、こちらのコネクターにコードを接続してください。
4 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT2) | 外付け電話機のコードを接続します。
5 | ポート2回線コネクター(LINE PORT2) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
6 | ポート1 回線コネクター(LINE PORT1) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。 電話回線を1回線だけ使う場合は、こちらのコネクターにコードを接続してください。