ユーザーズガイド

検索

ホームプリント仕上げタブでできること

# [仕上げ]タブでできること

[仕上げ]タブでは、印刷物の仕上げに関する設定ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ステープル] | 印刷した用紙をステープルでとじるときにチェックをつけます。あわせて、ステープルの数ととじ位置を指定します。
[中とじ] | 印刷した用紙の中央2ヶ所をステープルでとじるときにチェックをつけます。 [レイアウト]タブの[印刷種類]を[小冊子]に設定したときに使います。
[パンチ] | 印刷した用紙にパンチ穴(とじ穴)をあけるときにチェックをつけます。あわせて、パンチ穴の数と位置を指定します。
[折り] | 印刷した用紙を折り加工するときにチェックをつけます。あわせて、折りかたを選びます。
[折りページ指定] | [折り]で[中折り(ページ単位)]または[三つ折り(ページ単位)]を選んだ場合に、一度に折り加工するページ数を指定します。
[排紙トレイ] | 印刷した用紙を排紙するトレイを選びます。
[辺あわせ] | 両面印刷する場合のとじ位置を、全データが揃ってから補正するか、受信しながら順に補正するかを選びます。 [仕上り優先]：全データ受信後に一括で辺あわせの処理をします。すべてのページを同じ条件で補正します。 [生産性優先]：印刷しながら順番に処理します。

#####

- ステープル機能を使うには、フィニッシャーが必要です。

- 中とじ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- パンチ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534とパンチキット PK-520 、またはフィニッシャー FS-533とパンチキット PK-519が必要です。
  フィニッシャー FS-535とパンチキット PK-521またはZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554のみ)。

- [折り]の中折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- [折り]の三つ折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- [折り]のZ折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-535とZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554のみ)。

- [折り]のZ折り機能を利用する場合は、ドロップダウンリストで選択した設定値（[Z折り(A3, B4, 11 17, 8K)]、[Z折り(8 1/2 14)]）に表記されている用紙サイズをアプリケーションソフトウェアやプリンタードライバーの「用紙サイズ」で指定してください。