ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明用紙分離位置調整
検索

# 用紙分離位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [用紙分離位置調整]

両面印刷するとき、各面の用紙分離位置を調整します。

高温多湿環境などにより、紙づまりや画像に不具合があるとき、分離性、転写性のバランスを調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[1面目(薄紙以外)]／[2面目(薄紙以外)]／[1面目(薄紙)]／[2面目(薄紙)] | 分離位置を調整する用紙と面を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-10.0 mm～10.0 mmの調整値を入力します。 紙づまりが起きるときは設定値を上げ、印刷画像にムラがあるときは設定値を下げます。 初期値は[0.0 mm]です。