ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明 IKE設定
検索

# IKE設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec設定]
          - [IPsec設定]
            - [IKE設定]

IPsec の共通鍵生成のプロセスに必要な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IKEv1設定]／[IKEv2設定] | お使いのIKEのバージョンに応じて、[IKEv1設定]または[IKEv2設定]を選びます。
| [暗号化アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成に使う、暗号化アルゴリズムを選びます。
[認証アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成に使う、認証アルゴリズムを選びます。
[Diffie-Hellman Group] | Diffie-Hellmanグループを選びます。 初期値は[グループ2]です。
[鍵有効時間] | 通信の暗号化に使う共通鍵を、安全に生成するために、共通鍵の有効時間を設定します。有効時間が経過すると、新しい鍵が生成されるため、セキュリティーを確保できます。 初期値は[28800]秒です。
[ネゴシエーションモード] | 通信の暗号化に使う共通鍵を、安全に生成する方法を選びます。[IKEv2設定]では設定できません。 初期値は[Main Mode]です。