ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明 OHP合紙
検索

# OHP合紙

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [OHP合紙]

複数枚のOHP フィルムにコピーするときに、指定した用紙をOHP フィルムの間に挿入します。コピー後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼付くのを防ぎます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | OHP合紙を設定するときに[ON]を選びます。
[合紙用紙] | OHPフィルムの間に挿入する用紙の給紙トレイを選びます。 [OHPフィルム]に、手差しトレイにセットしたOHPフィルムの用紙サイズを表示します。セットしたOHPフィルムのサイズと、挿入する用紙のサイズは合わせてください。

#####

- OHPフィルムのコピーで設定できる色は、[ブラック]だけです。

- コピー部数は1部だけです。変更できません。

- 仕上りの機能は変更できません。

#####

- OHPフィルムは、手差しトレイにセットします。OHPフィルムのセットのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 1度通紙したOHPフィルムは、品質の低下や紙づまり、故障の原因になりますので使用しないでください。白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません。