ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明同時印刷
検索

# 同時印刷

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [ファイリングナンバー]
      - 任意のボックスを選択
        - [開く]
          - ファイルを選択
            - [送信]
              - [応用設定]
                - [応用]
                  - [同時印刷]

スキャン送信すると同時に、印刷することができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 送信と同時に印刷するときに[ON]を選びます。
[部数] | 必要に応じて、印刷する部数を入力します。
[片面/両面] | 両面印刷するときは、[両面]を選びます。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじて排紙します。 [2点]：用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじて排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、とじ位置を自動的に決定します。