ユーザーズガイド

検索

ホーム 目的から探す 他のシステムやアプリケーションと連携したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 他のシステムやアプリケーションと連携したい

#### コンピューターから本機の情報の取得や監視をするため、SNMPを設定するには([SNMP設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [SNMP設定]

SNMP(Simple Network Management Protocol)を使って、本機の情報の取得や監視をするための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | SNMPを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1またはSNMP v2を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[SNMP v1(IPX)] | IPX環境でお使いの場合に、SNMP v1を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[UDPポート番号] | 必要に応じて、UDP ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[161]です。
[SNMP v1/v2c設定] | [SNMP v1/v2c設定]を押して、SNMP v1/v2c に関する設定をします。 [Read Community Name設定]：読取り専用のコミュニティー名を入力します(半角15 文字以内)。初期値は[public]です。 [Write設定]：読み書きを許可するかどうかを選びます。初期値は[有効]です。 [Write Community Name設定]：[Write設定]で[有効]を選んだ場合に、読み書き可能なコミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。初期値は[private]です。
[SNMP v3設定] | [SNMP v3設定]を押して、SNMP v3 に関する設定をします。 [Context Name設定]：コンテキスト名を入力します(半角63文字以内)。 [Discovery User 許可]：検出用ユーザーを許可するかどうかを選びます。初期値は[使用する]です。 [Discovery User Name設定]：[Discovery User 許可]で[使用する]を選んだ場合に、検出用ユーザー名を入力します(半角32文字以内)。初期値は[public]です。 [Read User Name設定]：読取り専用のユーザー名を入力します(半角32文字以内)。初期値は[initial]です。 [Security Level]：読取り専用ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます。初期値は[auth-password/priv-password]です。 [Write User Name設定]：読み書き可能ユーザーのユーザー名を入力します(半角32 文字以内)。初期値は[restrict]です。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます。初期値は[auth-password/priv-password]です。 [password設定]：読取り専用ユーザーと読み書き可能ユーザーの、認証パスワードとプライバシパスワードを入力します。 [暗号化アルゴリズム]：暗号化アルゴリズムを選びます。初期値は[DES]です。 [認証アルゴリズム]：認証アルゴリズムを選びます。初期値は[MD5]です。
[TRAP許可設定] | SNMPのTRAP機能を使った本機の状態の通知を許可するかどうかを選びます。 初期値は[許可]です。
[認証失敗時のTRAP設定] | 認証失敗時にTRAP送信を行うかどうか選びます。 初期値は[無効]です。

#### ネットワーク上のサービスを探索するため、SSDPを設定するには([SSDP設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [SSDP設定]

SSDP(Simple Service Discovery Protocol)を使うかどうかを選びます。SSDPを使う場合は、必要に応じて、マルチキャストTTLを変更します。

SSDPを使うと、本機が提供可能なサービスを、ネットワーク上のソフトウェアや他のサービスが探索できるようになります。また、本機でサービスが開始したことを通知できます。

OpenAPIやBMLinkSなどのサービスを利用するときに設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | SSDPを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[マルチキャストTTL設定] | 必要に応じて、SSDPマルチキャストパケットのTTL(Time To Live)を変更します。 初期値は[1]です。

#### TWAINドライバーから本機を自動検出するため、SLPを設定するには([SLP設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [SLP設定]

SLP(Service Location Protocol)を有効にするかどうかを選びます。

TWAINドライバーを使って、ネットワーク接続されたコンピューターから本機を制御して、スキャナーとして使う場合は、[有効]を選びます。

初期値は[有効]です。

#### TCP Socketの使用環境を設定するには([TCP Socket設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP Socket設定]

TCP Socketの使用環境を設定します。

TCP Socketを介して本機と通信するアプリケーションソフトウェアを利用する場合に、本機のTCP Socket設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | 本機とTCP Socketを介して通信するための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[TCP Socket/ASCII Mode設定] | 本機でTCP Socket (ASCII Mode)を介して通信するための設定をします。 TCP Socket (ASCII Mode)を有効にすると、Web ConnectionをFlash形式で表示できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 本機のFTPサーバー機能の使用環境を設定するには([FTPサーバー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [FTP設定]
        - [FTPサーバー設定]

本機のFTPサーバー機能を使うための設定をします。

本機をFTPサーバーとして使うと、FTPクライアントとして動作するアプリケーションと本機を連携させることができます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機のFTPサーバー機能を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[受信拒否するコマンド] | 本機のFTPサーバー機能を使うときに、FTPクライアントからの受信を拒否するコマンドを選びます。 FTPクライアントから本機に対して、PORT/EPRTコマンドまたはPASV/EPSVコマンドが送信されたとき、エラーを返すように設定できます。 初期値は[禁止しない]です。
[PORTコマンドセキュリティ強化] | FTPバウンスアタックに対する、本機のセキュリティーを有効にするかどうかを選びます。[受信拒否するコマンド]で[PORT/EPRT]を選んだ場合は設定できません。 FTPクライアントからPORT/EPRTコマンドが送信されてきたときに、次の条件を両方を満たす場合だけ、データコネクションを確立します。 1024未満のポート番号が指定されていない コマンドで指定されたIPアドレスが、制御コネクションを確立したときに指定されたIPアドレスと同じ 初期値は[有効]です。

#### 本機のWebDAVサーバー機能の使用環境を設定するには([WebDAVサーバー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [WebDAV設定]
        - [WebDAVサーバー設定]

本機のWebDAVサーバー機能を使うための設定をします。

本機をWebDAVサーバーとして使うと、WebDAV クライアントとして動作するアプリケーションと本機を連携させることができます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機のWebDAVサーバー機能を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。 初期値は[非SSL通信のみ可]です。
[アクセス権設定] | 本機のWebDAV サーバーへのアクセスを制限するパスワードを設定します(半角64文字以内)。 [パスワード初期化]を押すと、パスワードを初期値に戻すことができます。 初期値は[sysadm]です。

#### 遠隔診断システムからのユーザーデータの書換えを許可するかどうかを設定するには([遠隔診断設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [遠隔診断設定]

遠隔診断システムを利用して、宛先情報などのユーザーデータの書換え(インポート／エクスポート)を遠隔で行うかどうかを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ユーザーデータの書換え] | 遠隔診断システムからの、本機に登録されている宛先(短縮宛先、グループ宛先、プログラム宛先)や、認証情報(ユーザー認証、部門認証)のインポート／エクスポートを許可するかどうかを選びます。 初期値は[許可しない]です。

#### 遠隔診断システムとの通信時に利用するプロキシサーバーを登録するには([遠隔診断用プロキシ設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [WebDAV設定]
        - [遠隔診断用プロキシ設定]

遠隔診断システムをご利用の場合に、プロキシサーバーを使う場合は、お使いのプロキシサーバーを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 遠隔診断システムをご利用の場合に、プロキシサーバーを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[WebDAVクライアント設定と連動] | [WebDAVクライアント設定]で登録したプロキシサーバーを、遠隔診断用のプロキシサーバーとしても使う場合に選びます。 初期値は[WebDAVクライアント設定と連動]です。
[個別設定] | [WebDAVクライアント設定]で登録したプロキシサーバーとは別に、遠隔診断用のプロキシサーバーを登録する場合に選びます。
| [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[8080]です。
[ユーザー名] | プロキシサーバーにログインするためのユーザー名を指定します(半角63文字以内)。
[パスワード] | [ユーザー名]で入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角63文字以内)。

#### BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をするには([BMLinkS設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [BMLinkS設定]

BMLinkS 統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しないプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるので、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

[OK]を押すと設定変更を確定します。

設定 | 説明
--- | ---
[BMLinkS使用設定] | BMLinkS統合のプリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。
| [使用する]／[使用しない] | 本機でBMLinkS統合のプリンタードライバーを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。 初期値は[非SSL通信のみ可]です。
[SOAPポート番号] | 必要に応じて、SOAPポート番号を変更します。SOAPポートでは、印刷コマンドを受信します。 初期値は[52080]です。
[SOAPポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のSOAPポート番号を変更します。 初期値は[52443]です。
[プリンターポート番号] | 必要に応じて、プリンターポート番号を変更します。プリンターポートでは、印刷ジョブを受信します 初期値は[52000]です。
[プリンターポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のプリンターポート番号を変更します。 初期値は[52001]です。
[サーバータイムアウト] | 必要に応じて、本機が印刷コマンドや印刷ジョブを受信するときの、通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60秒]です。
[クライアントタイムアウト] | 必要に応じて、本機がプリンタードライバーに通知するときの、通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60秒]です。
[サービス通知間隔] | 必要に応じて、起動公告を送信してから、タイムアウトするまでの、公告の有効時間を変更します。 有効時間を経過しても、BMLinkSを使っている場合は、自動的に更新されます。 初期値は[3時間]です。
[プリンター名] | プリンタードライバーに通知する、本機のプリンター名を入力します(全角／半角255文字以内)。 初期値は[BMLinkS Print]です。
[Friendly Name] | プリンタードライバーに通知する、本機の名前を入力します(全角／半角255文字以内)。 本機を探すときにわかりやすい名前をつけます。 初期値は[BMLinkS Device]です。
[設置場所] | 必要に応じて、本機の設置場所(国名、組織名、支店名)を入力します。
[通知許可設定] | 印刷完了後に、通知するかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。