ユーザーズガイド

検索

ホーム 目的から探す 操作パネルの環境をカスタマイズしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 操作パネルの環境をカスタマイズしたい

### どなたでも変更できる設定

#### タッチパネルの表示言語を変更するには([言語選択])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [環境設定]
      - [言語選択]

タッチパネルの表示言語とキーボードの入力言語を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[表示言語選択] | タッチパネルの表示言語を選びます。 初期値は[日本語]です。
[パネルキーボード言語設定] | タッチパネルに表示するキーボードの言語を選びます。 [パネル表示言語と連動する]：タッチパネルの表示言語と連動させます。 [パネル表示言語と連動しない]：キーボードの言語を選びます。 初期値は[パネル表示言語と連動する]です。
[外付けキーボード言語設定] | 外付けキーボードを使う場合に、キーボードの言語を選びます。 [パネル表示言語と連動する]：タッチパネルの表示言語に連動させます。 [パネル表示言語と連動しない]：キーボードの言語を選びます。 初期値は[パネル表示言語と連動しない]です。

#### 文字入力画面の種類を変更するには([キーボード選択])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [環境設定]
      - [キーボード選択]

タッチパネルに表示するキーボードの種類を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[標準キーボード] | US ASCII配列キーボードまたはJIS配列キーボードを表示します。 初期値は[標準キーボード]です。
[各国キーボード] | 各言語に対応したキーボードを表示します。

#### 数値の単位を変更するには([単位系設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [環境設定]
      - [単位系設定]

タッチパネルに表示する数値の単位系を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[mm(数値)] | mmで表示します。 初期値は[mm(数値)]です。
[インチ(数値)] | インチを小数表記で表示します。
[インチ(分数)] | インチを分数表記で表示します。

#### コピーモードのトップ画面に表示する機能キーをカスタマイズするには([機能キー設定(コピー・印刷)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [画面カスタマイズ設定]
      - [機能キー設定(コピー・印刷)]

コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [機能キー1]：[原稿画質]

- [機能キー2]：[カラー]

- [機能キー3]：[濃度]

- [機能キー4]：[用紙]

- [機能キー5]：[倍率]

- [機能キー6]：[両面/ページ集約]

- [機能キー7]：[仕上り]

- その他の機能キー：[使用しない]

#####

- 管理者によって、機能キーの変更が許可されている場合に設定できます。

#### ファクス／スキャンモードのトップ画面に表示する機能キーをカスタマイズするには([機能キー設定(送信・保存)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [画面カスタマイズ設定]
      - [機能キー設定(送信・保存)]

ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [機能キー1]：[片面/両面]

- [機能キー2]：[解像度]

- [機能キー3]：[カラー]

- [機能キー4]：[ファイル形式]

- [機能キー5]：[読込みサイズ]

- [機能キー6]：[文書名/件名/他]

- [機能キー7]：[使用しない]

#####

- 管理者によって、機能キーの変更が許可されている場合に設定できます。

### 管理者だけが変更できる設定

#### トップメニューに表示するキーをカスタマイズするには([標準トップメニュー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [画面カスタマイズ設定]
        - [標準トップメニュー設定]

トップメニューに表示するショートカットキーを設定します。

ショートカットキーを配置するトップメニューキーの番号を選び、割当てる機能を設定します。[トップメニューキー1]～[トップメニューキー11]までが、トップメニューの1画面目に配置されます。特によく使う機能を配置することをおすすめします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | トップメニューキーにショートカットキーを割当てるかどうかを選びます。 初期値は以下のとおりです。 [トップメニューキー1]：[使用する]／[コピー] [トップメニューキー2]：[使用する]／[ファクス/スキャン] [トップメニューキー3]：[使用する]／[ボックス] その他のトップメニューキー：[使用しない]
[機能] | ショートカットキーに割当てる機能モードを選びます。 選んだモードのトップ画面を、トップメニューから表示できます。
[コピー機能設定] | ショートカットキーに割当てるコピーモードの設定を選びます。 選んだコピーモードの設定画面を、トップメニューから表示できます。
[ファクス/スキャン機能設定] | ショートカットキーに割当てるファクス／スキャンモードの設定を選びます。 選んだファクス／スキャンモードの設定画面を、トップメニューから表示できます。
[コピープログラム] | ショートカットキーに割当てるコピープログラムを選びます。 選んだコピープログラムの内容が反映された画面を、トップメニューから表示できます。 本機にコピープログラムが登録されている場合に設定できます。
[ファクス/スキャンプログラム] | ショートカットキーに割当てるファクス／スキャンプログラムを選びます。 選んだファクス／スキャンプログラムの内容が反映された画面を、トップメニューから表示できます。 本機にファクス／スキャンプログラムが登録されている場合に設定できます。
[システムボックス] | ショートカットキーに割当てるシステムボックスを選びます。 選んだシステムボックスの画面を、トップメニューから表示できます。

#####

- トップメニューキーにコピープログラムまたはファクス／スキャンプログラムを割当てた場合は、[標準トップメニュー設定]画面で[アイコン]をタップすると、トップメニューに表示するアイコンを選べます。

#### トップメニューの背景色などを変更するには([トップメニューテーマ設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [画面カスタマイズ設定]
        - [トップメニューテーマ設定]

トップメニューの背景色などを好みに応じて変更します。

初期値は[テーマ1]です。

#### 各モードに表示する機能キーの表示パターンを変更するには([機能パターンカスタマイズ])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [画面カスタマイズ設定]
        - [機能パターンカスタマイズ]

コピー、ファクス／スキャン、ボックスの各モードに表示する機能キーの表示パターンを変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー・印刷] | コピーモードと、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの表示パターンを選びます。 [Full]：すべての機能キーを表示します。 [Standard]：一般的によく使われる機能キーを表示します。 [Basic]：[Standard]よりもさらに基本的な機能キーだけを表示します。 [詳細]をタップすると、それぞれの表示パターンで利用できる機能を確認できます。 初期値は[Full]です。
[送信・保存] | ファクス／スキャンモードと、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの表示パターンを選びます。 [Full]：すべての機能キーを表示します。 [Standard]：一般的によく使われる機能キーを表示します。 [Basic]：[Standard]よりもさらに基本的な機能キーだけを表示します。 [詳細]をタップすると、それぞれの表示パターンで利用できる機能を確認できます。 初期値は[Full]です。

#### ユーザー／部門ごとに、各モードの機能キーの表示パターンの変更を許可するには([ユーザー/部門別機能パターン許可])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [画面カスタマイズ設定]
        - [ユーザー/部門別機能パターン許可]

ユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ユーザーおよび部門ごとに機能キーの表示パターンの変更を許可するかどうかを選びます。

初期値は[許可しない]です。

#### 各モードのトップ画面に表示する機能キーの変更を許可するには([機能キー変更許可設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [画面カスタマイズ設定]
        - [機能キー変更許可設定]

ユーザーに対して、コピー、ファクス／スキャン、ボックスの各モードに表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー・印刷] | コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。 初期値は[禁止]です。
[送信・保存] | ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。 初期値は[禁止]です。

#### タッチパネルの表示言語を一時的に変更できるようにするには([言語一時変更])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [画面カスタマイズ設定]
        - [言語一時変更]

タッチパネルの表示言語を一時的に変更するための[Language]キーを表示するかどうかを選びます。

初期値は[使用しない]です。

#### 操作パネルの登録1～登録3キーに割当てる機能を変更するには([登録キー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [登録キー設定]

操作パネルの登録1～登録3に割当てる機能を変更します。

他の登録キーに割当てられている機能は選べません。

初期値は以下のとおりです。

- 登録1キー：[ボックス]

- 登録2キー：[ファクス/スキャン]

- 登録3キー：[コピー]

#### タッチパネルの初期表示を拡大表示にするには([初期表示設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [拡大表示設定]
        - [初期表示設定]

タッチパネルの初期表示を拡大表示にするかどうかを選びます。

[する]を選んだ場合は、通常の画面表示でリセットを押したときに、拡大表示に切換えるかどうかを選びます。

初期値は[しない]です。

#### 通常の画面表示から拡大表示に切換えるときに、通常の画面表示で設定した内容を引継ぐには([通常/拡大表示引継ぎ設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [拡大表示設定]
        - [通常/拡大表示引継ぎ設定]

通常の画面表示から拡大表示に切換えるときに、通常の画面表示で設定した内容を引継ぐかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[モード1] | 設定した内容をすべて引継ぎます。
[モード2] | コピーモードでは、拡大表示で設定できる内容だけを引継ぎます。ファクス／スキャンモードでは、設定をリセットします。 初期値は[モード2]です。