# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。

- 紙づまり／針づまりが発生したとき
  - 紙づまり／針づまり発生時の画面について
  - 紙づまり／針づまりが発生したときは
  - 紙づまりが発生したとき
    - ADFで紙づまりが発生した場合
    - 右ドア部で紙づまりが発生した場合
    - 給紙トレイで紙づまりが発生した場合
    - 大容量給紙ユニットで紙づまりが発生した場合(bizhub C554/C454のみ)
    - フィニッシャーFS-535で紙づまりが発生した場合(bizhub C554のみ)
    - Z折りユニット ZU-606で紙づまりが発生した場合(bizhub C554のみ)
    - ポストインサーターPI-505で紙づまりが発生した場合(bizhub C554のみ)
    - セパレーター JS-602で紙づまりが発生した場合(bizhub C554のみ)
    - フィニッシャーFS-534で紙づまりが発生した場合
    - フィニッシャーFS-533で紙づまりが発生した場合
    - セパレーターJS-506で紙づまりが発生した場合
  - 針づまりが発生したとき
    - フィニッシャーFS-535で針づまりが発生した場合(bizhub C554のみ)
    - 中綴じ機 SD-512で針づまりが発生した場合(bizhub C554のみ)
    - フィニッシャーFS-534で針づまりが発生した場合
    - 中綴じ機SD-511で針づまりが発生した場合
    - フィニッシャーFS-533で針づまりが発生した場合
- おもなメッセージと処理のしかた
  - 消耗品交換や清掃メンテナンスのメッセージが表示されたとき
  - 紙づまりメッセージが消えないとき
  - トラブルメッセージが表示されたとき
  - 画像安定化処理中です。と表示されたとき
- 印刷の品質が低下したとき
  - 帯電チャージャーワイヤーの清掃のしかた
  - プリントヘッド窓の清掃のしかた
- 電源が入らないとき
- タッチパネルが表示されないとき
- プリントできない
  - プリントできない
  - おもなメッセージと処理のしかた
  - テスト印刷を行う
  - ボックスからファイルを印刷する
  - プリンタードライバーの暗号化ワードを設定する
  - プリンタードライバーでユーザー認証／部門管理を有効にする
  - パブリックユーザーのプリントを許可する
- ネットワークファクス／ネットワークスキャンできない
  - ネットワークファクス／ネットワークスキャンできない
  - ネットワークファクスエラーコード表
  - 宛先リストを印刷する
- ファクスできない
  - ファクス送信できない
  - ファクス受信できない
  - G3ファクスエラーコード表
  - おもなメッセージと処理のしかた
  - ダイアル方式を設定する
  - 宛先確認送信を設定する
  - 着信回数を設定する
- コピーできない
  - コピーできない
  - おもなメッセージと処理のしかた
- ボックス保存できない
  - ボックス保存できない
  - おもなメッセージと処理のしかた
  - ボックスのファイルを削除する
- ネットワークエラーコード
  - ネットワークエラーコードとは
  - ネットワークエラーコードを表示するには
  - エラーコードリスト
- サーバーとクライアントOSのビット数が違うとき
- 消耗品交換や清掃メンテナンスの表示が出たとき