ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明回線設定
検索

# 回線設定

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [応用設定]
            - [ファクス設定]
              - [回線設定]

回線の状況に合わせて、ファクス送信のしかたを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[通信方式] | 回線の状況に合わせて、通信方式を変更します。 [海外通信モード]：通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに選びます。伝送速度を落として送信します。 [ECM]：通常は、ECM(Error Correction Mode)を使って、送信したファクスのデータに誤りがないことを確認しながら通信しますが、通信時間を短縮したい場合は、設定を解除します。 [V34]：通常は、スーパーG3モードで通信しますが、スーパーG3モードで通信できない場合は、設定を解除します。
[宛先確認送信] | 宛先確認送信機能を使うときに選びます。 ファクス送信に指定したファクス番号と、送信先のファクス番号情報(CSI)とを照合し、一致した場合にファクスを送信します。
[回線指定] | 2つの回線をお使いの場合は、送信に使う回線を選びます。 [指定なし]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。