ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 TSI受信振分け設定
検索

# TSI受信振分け設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]
        - [TSI受信振分け設定]

TSI受信振分け機能を使うための設定をします。

TSI(Transmitting Subscriber Identification)とは、送信元のファクス番号のことです。TSI受信振分けは、送信元のファクス番号(TSI)をもとに、受信したファクスを設定したボックスに自動的に振分けたり、ユーザーのコンピューターやメールアドレスに自動転送したりする機能です。

設定 | 説明
--- | ---
[する]／[しない] | TSI受信振分け機能を使うかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[TSI受信振分け先] | 送信元のファクス番号(TSI)ごとに振分け先を登録します。登録番号を選び、[編集]をタップします。 [送信者(TSI)]：送信元のファクス番号を入力します。 [振分け先]：[登録宛先から指定]をタップして宛先を選ぶか、[ボックス番号指定]をタップし、保存するボックス番号を入力します。 オプションのアップグレードキット UK-204、i-Option LK-110を装着している場合、登録宛先から宛先を指定するときに[ファイル形式]をタップすると、転送するときのファイル形式を指定できます。指定できるファイル形式は、PDF、XPS、TIFFです。
[回線指定] | 振分け先としてファクス宛先を指定した場合に、送信に使用する回線を選びます。 初期値は[指定なし]です。
[該当ボックスなし設定] | ファクス番号(TSI)が未登録で、振分け先がないファクスを受信したときの動作を選びます。 [受信印刷]：ボックスに保存せずに印刷します。 [強制メモリー受信ボックス]：強制メモリー受信ボックスに保存します。 [登録宛先から指定]：指定した登録宛先に転送します。 [指定ボックス]：ボックス番号で指定したボックスに保存します。
[受信後印刷] | 受信したあとに、本機でも印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。

#####

- 複数の回線をお使いの場合に、[管理者設定]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[回線別受信設定]を[ON]に設定しているときは、TSI受信振分け機能を使うかどうかを回線ごとに設定できます。

- [TSI受信振分け先]の振分け先の設定内容を変更するときは、送信者(TSI)を選び、[編集]をタップします。

- [TSI受信振分け先]の振分け先を削除するときは、送信者(TSI)を選び、[削除]をタップします。