ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すコピーしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 色や画質を指定してコピーしたい

#### コピーの色を選ぶには(［カラー］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [カラー]

コピーするときの色を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[オートカラー] | 読込んだ原稿の色に合わせて自動的に[フルカラー]または[ブラック]を選んでコピーします。
[フルカラー] | 読込んだ原稿の色に関わらずフルカラーでコピーします。
[ブラック] | 読込んだ原稿の色に関わらずモノクロでコピーします。
[2色カラー] | 指定した2色でコピーします。フルカラーよりも、コストを抑えたカラーコピーができます。 読込んだ原稿の中で、カラーと判断した領域が指定した色でコピーされ、ブラックと判断した領域がブラックでコピーされます。
[単色カラー] | 指定した1色でコピーします。フルカラーよりも、コストを抑えたカラーコピーができます。 原稿上の色の違い(目で見た色の濃さ)と階調レベルを単色カラーの濃淡差としてコピーします。 [平均濃度]を設定すると、原稿上の色の違いに関わらず、階調レベルのみを単色カラーの濃淡差としてコピーします。

#####

- [オートカラー]を選んでコピーしたにも関わらず、モノクロでコピーされる場合は、カラーの判定レベルを調整してください。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 原稿の内容に適した画質に自動調整するには(［原稿画質］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [原稿画質]

原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質でコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
[文字/写真-印刷写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[文字/写真-印画紙写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 写真の部分が、印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真-印刷写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真-印画紙写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質でコピーします。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。
[地図] | 地図などの下地色のついた原稿や鉛筆や色細線で描かれた原稿を、最適な画質でコピーします。 シャープなコピー画像が得られます。
[コピー原稿] | コピーやプリンターで出力した、濃度が均一な原稿を、最適な画質でコピーします。
[画質調整プログラム呼び出し] | 画質調整プログラムを呼出します。プログラムの登録内容が反映されます。 画質調整プログラムには、[原稿画質]、[濃度]、[下地調整]、[文字再現]、[ネガポジ反転]、[ベースカラー]、[カラー画質調整]、[鏡像]の設定を登録できます。登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### コピー濃度を調整するには(［濃度］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [濃度]

コピー画像の濃淡を調整します。

#### 原稿の下地の濃度を調整するには(［下地調整］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [下地調整]

新聞紙や再生紙でできた原稿など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透ける薄い原稿の下地の濃度を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[下地除去] | 薄紙でできた両面原稿や、下地に色が付いている原稿を、最適な画質でコピーします。 [裏写り除去]：裏面が透けて見える両面原稿など、裏写りさせたくないときに選びます。 [黄ばみ除去]：地図など、下地に色が付いている原稿を使うときに選びます。
[下地調整レベル] | 下地に色が付いている原稿の、下地の色の濃度を調整します。[自動]を選ぶと、下地の色の濃度を自動で判別して、最適な下地の濃度でコピーします。

#### 背景に対して文字を強調するには(［文字再現］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [文字再現]

原稿の写真(図やグラフなど)と文字が重なっている場合などに、写真や文字を強調します。

設定 | 説明
--- | ---
[背景優先] | 文字に対して背景を強調したいときは、[背景優先]側に調整します。
[標準] | 背景と文字を最適なバランスでコピーします。
[文字優先] | 背景に対して文字を強調したいときは、[文字優先]側に調整します。

#### 画像に光沢をつけるには(［光沢コピー］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [光沢コピー]

画像に光沢をつけてコピーします。

#### 明暗や色を反転させるには(［ネガポジ反転］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [カラー編集]
      - [ネガポジ反転]

画像の明暗や色を反転させてコピーします。写真のネガフィルムのような仕上がりになります。

#### 背景に色をつけるには(［ベースカラー］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [カラー編集]
      - [ベースカラー]

原稿の白地部分に、指定した色で背景色をつけてコピーします。

#### 原稿に合わせてカラー画質を微調整するには(［カラー画質調整］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [カラー編集]
      - [カラー画質調整]

原稿のカラー画質を調整してコピーします。仕上りのサンプルをコピーして確認できます。

設定 | 説明
--- | ---
[明度] | 明るさの度合いを調整します。
[コントラスト] | 画像の濃淡の度合いを調整します。
[彩度] | 色のあざやかさの度合いを調整します。
[赤色] | 赤色の色あいを調整します。
[緑色] | 緑色の色あいを調整します。
[青色] | 青色の色あいを調整します。
[色相] | 色相を調整します。 色相とは、赤、青、黄というようにそれぞれ区別される色あいのことです。赤みを強くしたり、青みを強くしたりします。
[コピー濃度] | コピー濃度を調整します。
[シャープネス] | 画像のエッジ部分を強調させて読みやすくします。 ガタガタした輪郭を滑らかにしたり、ぼやけた輪郭をくっきりさせたりします。
[カラーバランス] | イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各濃度を調整します。4色のトナーそれぞれの分量を変えることで、コピーの色あいをきめ細かく調整します。

# コピー枚数を節約したい

#### 用紙の両面にコピーするには(［両面］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [両面/ページ集約]
    - [原稿＞出力]

原稿を用紙の両面にコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿＞出力] | セットする原稿(片面原稿／両面原稿)と、コピー方法(片面コピー／両面コピー)の組合わせを選びます。 [片面＞片面]以外を選んだときは、[開き方向]と[原稿セット方向]も設定します。
[開き方向] | 原稿とコピーそれぞれの開き方向を選びます。
| [原稿] | 両面原稿をセットしたときの、原稿の開き方向を選びます。 [自動]：原稿の開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [右開き]：原稿の右側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。
[出力] | 両面でコピーするときの開き方向を選びます。 [自動]：コピーの開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き]：コピーの左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き]：コピーの右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き]：コピーの上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。

#####

- [原稿＞出力]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 複数のページを1枚の用紙の同じ面にコピーするには(［ページ集約］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [両面/ページ集約]
    - [ページ集約]

用紙の1ページにコピーする原稿の枚数を選びます。

[4in1]または[8in1]を選んだときは、集約したページの配置のしかたを[横順]、[縦順]から選べます。

#####

- [ページ集約]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 1枚の原稿を1枚の用紙の同じ面に繰返しコピーするには(［リピート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [リピート]

1枚の原稿を1枚の用紙の同じ面に繰返してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | リピートを設定するときに[ON]を選びます。
[リピート方法] | 用紙へのコピー方法を選びます。 [余白を除く]：原稿画像が欠けないように、用紙に繰返してコピーします。リピート回数は、原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じて自動的に算出されます。 [用紙いっぱい]：用紙全体にできるだけ多く繰返してコピーします。端に配置された画像は欠損することがあります。リピート回数は、原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じて自動的に算出されます。 [定型リピート]：登録されているリピート回数だけ繰返してコピーします。分割されたエリアに収まらない画像は欠損します。 [2リピート]を選んだときは、[リピート間隔]で、画像同士の間隔を0.1 mm単位で指定できます。
[読込み範囲] | 読込み範囲(原稿サイズ)を自動的に検出するか、任意で指定します。 原稿サイズが、定形サイズのときは[自動検出]を選ぶと自動検出します。不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 白紙ページを読飛ばすには(［白紙原稿除去］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [白紙原稿除去]

ADFにセットした原稿に白紙ページが含まれている場合に、白紙ページを、スキャン対象から除外します。

白紙ページが含まれている原稿を読込むときに選びます。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。

#####

- [白紙原稿除去]を設定して読込んだにも関わらず、白紙ページが正しく検出されない場合は、白紙ページを検出する度合いを調整してください。詳しくは、こちらをごらんください。

#### カードの表裏を1枚の用紙の同じ面にコピーするには(［カードコピー］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [その他]
      - [カードコピー]

カードをコピーするとき、簡単な操作で、1枚の用紙の同じ面にカードの表裏を並べてコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | カードコピーを設定するときに[ON]を選びます。
[原稿サイズ] | コピーするカードのサイズを、[+]／[-]またはテンキーをタップして指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。また、[登録サイズ]から、あらかじめ登録されているサイズを呼出して指定することもできます。
[レイアウト] | カードの表面と裏面の用紙への配置のしかたを、[上下]、[左右(上半分)]、[左右]から選びます。
[変倍] | コピーするときの倍率を選びます。 [フルサイズ]：用紙に合わせて拡大してコピーします。 [等倍]：カードと同じサイズでコピーします。

#####

- [カードコピー]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- カードサイズの登録や、[レイアウト]と[変倍]の初期値の変更ができます。詳しくは、こちらをごらんください。

# 用紙のサイズや種類を指定してコピーする

#### コピー用紙のサイズや種類を選ぶには(［用紙］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]

用紙のサイズと種類を選んでコピーします。また、各給紙トレイにセットされている用紙のサイズや種類の設定を変更することもできます。

対応する用紙種類について詳しくは、こちらをごらんください。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿サイズに合った用紙を自動的に選んでコピーします。
[1]～[4] | トレイ1～トレイ4にセットされた用紙を指定してコピーします。
[] | 手差しトレイにセットされた用紙にコピーします。
[L] | 大容量給紙ユニットにセットされた用紙にコピーします。 bizhub C554e/C454eに大容量給紙ユニットを装着した場合に表示されます。
[選択トレイの設定変更] | 必要に応じて、選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズと種類の設定を変更します。 [用紙種類]：選んだ給紙トレイにセットされている用紙の種類を選びます。 [用紙サイズ]：選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズを選びます。 [自動検出]を選ぶと、セットされている用紙のサイズを自動的に検出します。

#### 特殊なサイズの用紙にコピーするには(［不定形サイズ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]
    - 手差し
      - [選択トレイの設定変更]
        - [不定形サイズ]

手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットするときに、用紙の長さ(X)と幅(Y)を入力します。

サイズを入力して指定する方法と、メモリーに登録したサイズから選ぶ方法があります。

設定 | 説明
--- | ---
[サイズ設定] | [+]／[-]またはテンキーをタップして、用紙の長さ(X)と幅(Y)を入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 サイズを入力したあと、[登録サイズ]でキー([memory1]～[memory5])を選んでから[登録]をタップすると、入力したサイズをメモリーに登録できます。登録したサイズは、次回より呼出して使えます。
[登録サイズ] | メモリーに登録した不定形サイズを表示します。 メモリーから呼出すときは、登録名のキーをタップしてから[呼出し]をタップします。 登録名を変更するときは、名前を変更したいキーを選び、[名称変更]をタップします。

#### ワイド紙にコピーするには(［ワイド紙］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]
    - 手差し
      - [選択トレイの設定変更]
        - [ワイド紙]

手差しトレイにワイド紙をセットしたときに設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[A系・B系] | 手差しトレイに、A系またはB系のワイド紙をセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。
[インチ系] | 手差しトレイに、インチ系のワイド紙をセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。

#### 給紙トレイの用紙設定を変更するには(［選択トレイの設定変更］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]

用紙のサイズと種類を選んでコピーします。また、各給紙トレイにセットされている用紙のサイズや種類の設定を変更することもできます。

対応する用紙種類について詳しくは、こちらをごらんください。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿サイズに合った用紙を自動的に選んでコピーします。
[1]～[4] | トレイ1～トレイ4にセットされた用紙を指定してコピーします。
[] | 手差しトレイにセットされた用紙にコピーします。
[L] | 大容量給紙ユニットにセットされた用紙にコピーします。 bizhub C554e/C454eに大容量給紙ユニットを装着した場合に表示されます。
[選択トレイの設定変更] | 必要に応じて、選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズと種類の設定を変更します。 [用紙種類]：選んだ給紙トレイにセットされている用紙の種類を選びます。 [用紙サイズ]：選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズを選びます。 [自動検出]を選ぶと、セットされている用紙のサイズを自動的に検出します。

# 配布用の資料や冊子のように仕上げたい

#### ステープルでとじるには(［ステープル］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [ステープル]

用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[コーナー] | 用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじてから排紙します。
[2点] | 用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじてから排紙します。
[位置指定] | とじ位置と原稿のセット方向を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からとじ位置を自動的に決定します。

#####

- ステープル機能を使うには、オプションのフィニッシャーが必要です。

#### とじしろを作るには(［とじしろ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [とじしろ]

用紙のとじ方向を選び、とじ方向のとじしろ(余白)量を調整してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | とじしろを設定するときに[ON]を選びます。
[とじしろ方向] | 用紙のとじ方向を選びます。 [自動]：とじ方向が自動で設定されます。ファイルの長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。ファイルの長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。 [左開き/とじ]：用紙の左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き/とじ]：用紙の右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き/とじ]：用紙の上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[とじしろ量の調整] | とじしろの量を0.1 mm単位で調整します。 [+]／[-]またはテンキーをタップして調整します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。 用紙の表面と裏面が上下逆にならないよう、原稿と同じ開き方向でコピーします。

#### パンチ穴をあけるには(［パンチ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [パンチ]

用紙にパンチ穴をあけるときに、パンチ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[位置指定] | パンチ位置と原稿のセット方向を選びます。パンチ位置を[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からパンチ位置を自動的に決定します。

#####

- パンチ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534とパンチキット PK-520、またはフィニッシャー FS-533とパンチキット PK-519が必要です。
  フィニッシャー FS-535とパンチキット PK-521またはZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554eのみ)。

#### 用紙を折るには(［紙折り/中とじ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [紙折り/中とじ]

用紙を紙折りや中とじするときに、とじ方／折り方を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[中折り] | コピーした用紙を2つ折りにしてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[中とじ] | コピーした用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[三つ折り] | コピーした用紙を3つ折りにしてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[Z折り] | コピーした用紙の長辺をZ折りにしてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 中折り／中とじ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554eのみ)。

- 三つ折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554eのみ)。

- Z折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-535とZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554eのみ)。

#### 小冊子のように仕上げるには(［小冊子］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [小冊子]

小冊子の形態になるように、原稿データの順番を並替え、見開きで両面コピーします。開き方向を指定したり、表紙／裏表紙を挿入したりすることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 小冊子を設定するときに[ON]を選びます。
[左開き]／[右開き] | コピーしたあとの開き方向を選びます。
[紙折り/中とじ] | コピーした用紙の中央をステープルでとじたり、用紙の中央を2つ折りにしたりしてから排紙します。 [中折り]：コピーした用紙を中央で2つ折りにしてから排紙します。 [中とじ]：コピーした用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。
[用紙] | コピーする用紙を選びます。小冊子を見開きにしたサイズの用紙を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[カバーシート] | 小冊子に表紙として本文と異なる用紙を挿入するときに設定します。 [表コピー]：原稿の先頭ページを表紙にコピーするときに選びます。 [表白紙]：表紙を白紙で挿入するときに選びます。 [用紙]：表紙に使う用紙を選びます。

#####

- 中折り／中とじ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554eのみ)。

#####

- [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能を設定し、設定の操作を簡単にすることができます(初期値：[OFF])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 用紙の中央をとじるには(［中とじ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [紙折り/中とじ]
      - [中とじ]

コピーした用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。

#####

- 中とじ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554eのみ)。

- 中とじを設定すると、連動して[小冊子]も[ON]に設定されます。

#### 部単位で区別して排紙するには(［グループ/ソート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [グループ/ソート]

複数の部数をコピーするときに、排紙のしかたを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 1部あたりの印刷枚数に応じて、自動的にソートとグループを切換えて排紙します。1部あたりの印刷枚数が1枚の場合はグループに、2枚以上の場合はソートに自動設定して排紙します。
[グループ(ページごと)] | 「111」、「222」、「333」、「444」、「555」のようにページごとに区別して排紙します。
[ソート(1部ごと)] | 「12345」、「12345」、「12345」のように1 部ずつ区別して排紙します。

#### ページや部単位で仕分けして排紙するには(［仕分け］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [仕分け]

部数またはページ単位で仕分けして排紙するときに選びます。

フィニッシャー またはセパレーター JS-506を装着している場合、コピーが完了した用紙を部数またはページ単位でずらして排紙します。

フィニッシャー またはセパレーター JS-506を装着していない場合、以下の条件を満たすと、コピーが完了した用紙を部数またはページ単位で、 用紙をタテヨコ交互に仕分けして排紙します。

- A4、B5または8-1/2 11の用紙を使う

- サイズと種類の同じ用紙を方向と方向にセットする

- 用紙／サイズ機能で自動用紙を設定する

# 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい

#### 原稿のサイズを指定するには(［原稿サイズ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿サイズ]

原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 原稿のとじしろを指定するには(［原稿のとじしろ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿のとじしろ]

両面の原稿を読込むときに、とじしろの位置が逆にならないよう、原稿のとじしろ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のとじしろが自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。
[左開き/とじ] | 原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。
[右開き/とじ] | 原稿の右側にとじしろがあるときに選びます。
[上開き/とじ] | 原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。

#### 原稿をセットした方向を指定するには(［原稿セット方向］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿セット方向]

セットした原稿の向きを指定します。

#### 異なるサイズの原稿をまとめてADFで読込むには(［混載原稿］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [混載原稿]

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。

#### 普通紙よりも薄い紙の原稿をADFで読込むには(［薄紙原稿］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [薄紙原稿]

普通紙よりも薄い原稿を読込むときに、ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。

#### 折りぐせのある原稿をADFで読込むには(［Z折れ原稿］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [Z折れ原稿]

折りぐせのついた原稿でも、原稿サイズを正確に検知します。

#### スリットガラスのゴミを除去しながら読込むには(［汚れ軽減モード］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [汚れ軽減モード]

ADFで原稿を読込むときに、スリットガラスのゴミを除去しながら読込みます。

通常と比べて、原稿の読込み時間が長くなります。

#### 大量の原稿を、1つのジョブとして読込むには(［連続読込み］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

#####

- 連続読込みの操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 複数の原稿を異なる設定で一度にコピーするには(［プログラムジョブ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [その他]
      - [プログラムジョブ]

セットする原稿ごとに異なる設定で読込み、一度にコピーします。原稿の中に、等倍コピーしたい片面原稿、拡大コピーしたい両面原稿などいろいろな種類のものが含まれている場合に設定します。

#####

- [プログラムジョブ]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

# いろいろな原稿をコピーしたい

#### 本の左右ページを分割してコピーするには(［ブック原稿］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [ブック原稿]

本やカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割してコピーしたり、見開きのままコピーしたりできます。本やカタログなどは、原稿ガラスにセットして、ADFを開いたまま読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ブック原稿を設定するときに[ON]を選びます。
[出力方法] | 見開き原稿のコピーのしかたを選びます。 [見開き]：見開き原稿をそのままコピーします。 [分割]：見開き原稿をページ順に、左右1ページずつ分割してコピーします。 [表カバー]：表紙と、左右に分割された見開き原稿を、原稿の順番どおりに読込み、コピーします(表紙、見開き原稿の順番に読込みます)。 [表+裏カバー]：表紙／裏表紙と、左右に分割された見開き原稿を原稿の順番どおりに読込み、コピーします(表紙、裏表紙、見開き原稿の順番に読込みます)。
[原稿外消去] | ブック原稿を設定すると、自動的に設定されます。 ADFを開いたまま、原稿ガラス上に原稿をセットしてコピーしたときに、原稿を自動的に検知し、原稿の外側部分を消去します。 必要に応じて、設定を解除します。
[センタリング] | ブック原稿を設定すると、自動的に設定されます。 原稿画像を拡大しないで、用紙の中央に配置します。 必要に応じて、設定を解除します。
[開き方向] | [出力方法]で[分割]、[表カバー]、[表+ 裏カバー]のいずれかを選んだときに、読込む見開き原稿の開き方向を選びます。 左側でとじてある見開き原稿は[左開き]、右側でとじてある見開き原稿は[右開き]を選びます。 開き方向の設定を間違えた場合、見開き原稿の左右のページ順が逆になりますのでご注意ください。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。
[枠消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる周囲の影を消去します。 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するだけでなく、辺ごとに異なる幅でも消去できます。 [枠全体]：原稿の周囲4 辺を同じ幅で消去するときに選びます。[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 [上] ／[下]／[左]／[右]：原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。[枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。
[折り目消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる中央部分の影を消去します。 [+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

#### 見開き原稿の左右ページを分割してコピーするには(［ページ連写］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [ページ連写]

見開き原稿を左右のページそれぞれに分割してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ページ連写を設定するときに[ON]を選びます。
[原稿のとじしろ方向] | 読込む見開き原稿のとじ方向を[左とじ]または[右とじ]から選びます。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#####

- 原稿はADFのみセットすることができます。

- 片面コピーの場合は用紙2枚分に、両面コピーの場合は用紙の表裏にコピーすることができます。

#### インデックス付きの原稿を、インデックス用紙にコピーするには(［インデックス原稿］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [インデックス原稿]

インデックス原稿を、インデックス部分を含めてインデックス紙にコピーします。

インデックス原稿は、原稿ガラスにセットします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | インデックス原稿をコピーするときは[ON]を選びます。あわせて、インデックス原稿のサイズを選びます。

#####

- コピーするインデックス紙は、手差しトレイにセットします。インデックス紙のセットのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### カタログを複製するには(［カタログ原稿］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [カタログ原稿]

ステープルを取外したカタログを両面原稿として読込んだあと、両面コピーし、元のカタログ同様、用紙の中央をステープルでとじます。

#####

- [カタログ原稿]を設定するには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554eのみ)。

#####

- カタログのコピー方法について詳しくは、こちらをごらんください。

# レイアウトを調整してコピーしたい

#### 原稿画像を拡大／縮小してコピーするには(［倍率］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [倍率]

原稿画像を任意の倍率で拡大または縮小してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿の画像を用紙サイズに合わせて、自動的に最適な倍率でコピーします。倍率を指定する必要がなく便利です。
[+]／[-] | 倍率を手動で入力します。倍率はテンキーでも入力できます。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
固定倍率 | 定形サイズの原稿から定形サイズの用紙にコピーするときに、あらかじめ固定された倍率を選びます。 給紙トレイは、選んだ倍率に応じて自動で切換わります。
[小さめ] | 原稿のサイズを少し縮小したあと、原稿の画像を中央に配置してコピーします。 原稿の端の画像が欠けないようにコピーしたいときに選びます。
[フリー設定] | 縦横で異なる倍率を指定してコピーします。 [X]または[Y]を選び、[+]／[-]またはテンキーをタップして、倍率を入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[登録倍率] | 登録されている倍率でコピーします。 [倍率登録]をタップすると、登録されている倍率を変更できます。

#### ポスターのように大きくコピーするには(［拡大連写］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [拡大連写]

原稿画像を拡大し、複数の用紙に分割してコピーします。コピーした用紙をつなぎ合わせると、ポスターのように大きく仕上がります。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 拡大連写を設定するときに[ON]を選びます。
[できあがりサイズ指定] | できあがりのサイズを[画像サイズ]、[用紙サイズ]、[倍率]のいずれかの方法で指定します。 [画像サイズ]：拡大したあとの画像の大きさを、用紙サイズで指定します。コピーした画像を、のりしろでつなぎ合わせると、指定した用紙サイズと同じ大きさになります。 [用紙サイズ]：拡大したあとの画像にのりしろを加えた大きさを、用紙サイズで指定します。コピーした画像をのりしろでつなぎ合わせると、指定した用紙サイズより小さくなります。 [倍率]：拡大したあとの画像の大きさを倍率で指定します。コピーした画像をのりしろでつなぎ合わせると、設定した倍率と同じ大きさになります。入力した倍率によって、必要なコピー用紙枚数が決まります。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[印刷枚数] | [原稿サイズ]で[自動]以外を選んだ場合に、排紙する用紙の枚数を表示します。

#### 原稿画像を用紙いっぱいにコピーするには(［画像の収め方］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [画像の収め方]

原稿画像を、どのように用紙に収めるかを設定します。原稿の一部を用紙いっぱいに拡大したり、原稿のサイズはそのままで、用紙の中央に配置したりできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 画像の収め方を設定するときに[ON]を選びます。
[収め方] | 画像の収め方を選びます。 [フルサイズ]：原稿画像をコピーする用紙に収まる範囲で拡大または縮小し、用紙の中央にコピーします。原稿は、原稿ガラスにセットします。 [センターズーム]：原稿画像とコピーする用紙の縦横の長さから、大きいほうの辺の長さにあわせて拡大または縮小し、用紙の中央に配置してコピーします。画像が欠けることがあります。原稿は、原稿ガラスにセットします。 [センタリング]：原稿画像を拡大または縮小しないで、用紙の中央にコピーします。画像より用紙サイズが小さい場合は、画像が欠けることがあります。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 原稿画像の左右を反転するには(［鏡像］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [鏡像]

鏡に映ったイメージのように、原稿の左右を反転してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 鏡像を設定するときに[ON]を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 印刷位置を微調整するには(［画像シフト］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [画像シフト]

用紙に対する画像の印刷位置を、上下左右にずらして細かく調整します。両面コピーするときは、裏面の画像の位置も調整できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 画像シフトを設定するときに[ON]を選びます。
[表面]／[裏面] | 原稿画像の位置を上下左右にずらして調整します。 [左へシフト]／[右へシフト]：左右にずらします。[+]／[-]またはテンキーをタップして、シフト量を調整します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 [上へシフト]／[下へシフト]：上下にずらします。[+]／[-]またはテンキーをタップして、シフト量を調整します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[裏面も同じ] | 表面と同じ画像シフトの設定を、裏面にも適用するときに設定します。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。

#### 原稿をセットした方向のまま回転させずにコピーするには(［自動画像回転］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [自動画像回転]

本機は通常、用紙の向きに合わせて原稿画像を自動的に回転させてコピーしますが、必要に応じて、回転させずにコピーできます。

用紙サイズ、倍率によっては、画像が欠けるときがあります。

# 表紙や白紙を挿入してコピーしたい

#### 表紙や裏表紙を挿入するには(［カバーシート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [カバーシート]

原稿の最初と最後のページに、表紙として本文と異なる用紙を挿入します。表紙用の用紙は、本文用とは別の用紙(色紙や厚紙など)を選べ、表紙と本文を別々にコピーすることなく、一度にコピーできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | カバーシートを設定するときに[ON]を選びます。
[表カバー] | 表紙の挿入のしかたを指定します。 [表コピー]：原稿の先頭ページを表紙にコピーするときに選びます。 [表白紙]：表紙を白紙で挿入するときに選びます。 [用紙]：表紙に使う用紙を選びます。カバー用と本文用の用紙は同じサイズの用紙を使い、同じ方向にセットします。bizhub C554eにポストインサーターを装着し、[表白紙]を選んだ場合、ポストインサーターの給紙トレイを選択できます。
[裏カバー] | 裏表紙の挿入のしかたを指定します。 [裏コピー]：原稿の最終ページを裏表紙にコピーするときに選びます。 [裏白紙]：裏表紙を白紙で挿入するときに選びます。 [用紙]：裏表紙に使う用紙を選びます。カバー用と本文用の用紙は同じサイズの用紙を使い、同じ方向にセットします。bizhub C554eにポストインサーターを装着し、[裏白紙]を選んだ場合、ポストインサーターの給紙トレイを選択できます。

#### OHPフィルムの間に用紙を挿入してコピーするには(［OHP合紙］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [OHP合紙]

複数枚のOHP フィルムにコピーするときに、指定した用紙をOHP フィルムの間に挿入します。コピー後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼付くのを防ぎます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | OHP合紙を設定するときに[ON]を選びます。
[合紙用紙] | OHPフィルムの間に挿入する用紙の給紙トレイを選びます。 [OHPフィルム]に、手差しトレイにセットしたOHPフィルムの用紙サイズを表示します。セットしたOHPフィルムのサイズと、挿入する用紙のサイズは合わせてください。

#####

- OHPフィルムのコピーで設定できる色は、[ブラック]だけです。

- コピー部数は1部だけです。変更できません。

- 仕上りの機能は変更できません。

#####

- OHPフィルムは、手差しトレイにセットします。OHPフィルムのセットのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 1度通紙したOHPフィルムは、品質の低下や紙づまり、故障の原因になりますので使用しないでください。白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません。

#### 指定したページに別の用紙を挿入するには(［インターシート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [インターシート]

指定したページに本文とは異なる用紙(色紙や厚紙など)を挿入します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | インターシートを設定するときに[ON]を選びます。
[挿入位置] | 用紙を挿入するページ番号を指定します。 テンキーで挿入ページを入力して[追加]をタップすることで、挿入ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 挿入ページを誤って登録した場合は、削除したい挿入ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。
[挿入紙] | 挿入する用紙をセットした給紙トレイを選びます。 インターシート用と本文用の用紙は同じサイズの用紙を使い、同じ方向にセットします。bizhub C554eにポストインサーターを装着し、[コピーしない]を選んだ場合、ポストインサーターの給紙トレイを選択できます。
[挿入方法] | 挿入紙に原稿をコピーするかどうかを選びます。

#### 章の先頭ページをおもて面に配置するには(［章分け］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [章分け]

原稿を両面コピーするときに、章の先頭ページが、必ず表面になるようにコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 章分けを設定するときに[ON]を選びます。
[章分け位置] | 表面にしたい章ページを指定します。 テンキーで章の先頭ページ番号を入力して[追加]をタップすることで、章ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 章ページを誤って登録した場合は、削除したい章ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。
[章分け紙の挿入] | 章の先頭ページに使う用紙を、本文と別の用紙にするかどうかを選びます。 [しない]：すべて同じ用紙へコピーします。 [コピー挿入]：章の先頭ページを本文と別の用紙にコピーします。[章分け紙]で、挿入する用紙がセットされた給紙トレイを選びます。
[章分け紙] | [章分け紙の挿入]で[コピー挿入]を選んだ場合に、章の先頭ページに使う用紙をセットした給紙トレイを選びます。 章分け紙と原稿用のコピー用紙が異なる場合は、用紙サイズと向きをあわせてセットしてください。

#####

- 章分け機能を設定すると、[両面/ページ集約]の[片面＞両面]が自動的に設定されます。両面原稿を読込む場合は、[両面＞両面]を設定してください。

#### 指定したページに追加原稿を挿入するには(［差込みページ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [差込みページ]

ADFで読込んだ原稿の指定したページの後ろに、原稿ガラスで読込んだ原稿を挿入します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 差込みページを設定するときに[ON]を選びます。
[差込みページ位置] | 差込み原稿を挿入するページ番号を指定します。指定したページの後ろに、差込み原稿を挿入します。 テンキーで挿入ページを入力して[追加]をタップすることで、挿入ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 挿入ページを誤って登録した場合は、削除したい挿入ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。

#####

- [差込みページ]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

# 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい

#### 日付や時刻を追加するには(［日付/時刻］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [日付/時刻]

印字する位置や表記のしかたを選び、日付や時刻を追加してコピーします。全ページに追加したり、先頭ページだけに追加したりすることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 日付／時刻を印字するときに[ON]を選びます。
[日付種類] | 印字する日付の表記のしかたを選びます。
[時刻種類] | 印字する時刻の表記のしかたを選びます。時刻を印字しない場合は、[しない]を選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体、色を選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- 日付／時刻を、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ページ番号を追加するには(［ページ番号］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ページ番号]

印字する位置や表記のしかたを選び、ページ番号や章番号を追加してコピーします。ページ番号や章番号は、全ページに追加されます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ページ番号を印字するときに[ON]を選びます。
[ページ種類] | 印字するページ番号の表記のしかたを選びます。
[印字開始ページ番号] | 1枚目のページに印字するページ番号の、開始番号をテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。たとえば、原稿の3枚目からページ番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1枚目を「-1」、2枚目を「0」とカウントし、3枚目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始ページ番号]は、カウントが1以降のページ番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1枚目から順に「2、3」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[印字開始章番号] | 章構成のある原稿で、2章目以降から章番号を印字したいときにテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。章番号は、[ページ種類]で[章ページ]を選んだときにだけ設定できます。たとえば、3章目から章番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1章目を「-1」、2章目を「0」とカウントし、3章目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始章番号]は、カウントが1以降の章番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1章目の1枚目から「2-1、2-2」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体、色を選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。
[挿入紙印字指定] | カバーシート機能やインターシート機能などで用紙を挿入するときに、挿入する用紙にページ番号を印字するかどうかを指定します。 [カバーシート]：表紙にページ番号を印字するかどうかを選びます。[印字しない]を選んでも、表紙をページ数としてカウントします。 [コピー挿入紙]：コピー挿入紙にページ番号を印字するかどうかを選びます。[印刷しない]を選んでも、挿入紙をページ数としてカウントします。[スキップ]を選ぶと、ページ番号を印字せず、ページ数としてもカウントしません。 [白紙挿入紙]：白紙を挿入するときに、ページ数としてカウントするかどうかを選びます。[印刷しない]を選ぶと、挿入紙をページ数としてカウントします。[スキップ]を選ぶと、ページ数としてカウントしません。

#####

- ページ番号を、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### スタンプを追加するには(［スタンプ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [スタンプ]

先頭ページまたはすべてのページに、「回覧」や「複製厳禁」などの文字を印字します。印字する文字は、登録済みの定型のスタンプや、任意で登録したスタンプから選べます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | スタンプを印字するときに[ON]を選びます。
[スタンプ種類] | 印字するスタンプを選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや色を選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- スタンプを、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ウォーターマークを追加するには(［ウォーターマーク］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ウォーターマーク]

すべてのページの中央に、「コピー」や「社外秘」などの文字を淡い色で印字します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ウォーターマークを印字するときに[ON]を選びます。
[ウォーターマーク種類] | 印字するウォーターマークを選びます。
[文字の色] | 必要に応じて、印字する文字の色を選びます。

#####

- A6やB6など用紙サイズによってウォーターマークが欠ける場合は、自動的にウォーターマーク機能を解除してコピーします。

#### ヘッダー／フッターに情報を追加するには(［ヘッダー/フッター］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ヘッダー/フッター]

指定したページの上下の余白部分(ヘッダー／フッター)に、日付や時刻をはじめ、任意の文字を追加します。ヘッダー／フッターに追加する情報は、あらかじめ本機に登録しておく必要があります。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ヘッダー／フッターに印字するときに[ON]を選びます。
[ヘッダー/フッター呼出し] | 印字するヘッダー／フッターを選びます。あらかじめ登録されたヘッダー／フッターから選びます。
[確認/一時変更] | 必要に応じて、登録されているヘッダー／フッターの内容を確認または一時的に変更します。 [ヘッダー設定]：ヘッダーに印字する内容を変更します。 [フッター設定]：フッターに印字する内容を変更します。 [印字ページ]：印字するページの範囲を変更します。 [文字詳細]：印字する文字のサイズや書体、色を変更します。

#####

- ヘッダー／フッターに追加する情報の登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- ヘッダー／フッターを、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 原稿の画像に、別の原稿の画像を合成するには(［オーバーレイ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [オーバーレイ]

1枚目に読込んだ原稿画像を、2枚目以降に読込んだ原稿画像に合成します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | オーバーレイ画像を合成するときに[ON]を選びます。
[印字ページ] | オーバーレイ画像を合成するページの範囲を選びます。
[濃度] | 必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の濃度を調整します。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[合成方法] | オーバーレイ画像の合成方法を選びます。 [明度合成]：オーバーレイ画像を透かして原稿に印字します。 [下地合成(原稿)]：オーバーレイ画像を原稿の前面に印字します。 [原稿の背面]：オーバーレイ画像を原稿の背面に印字します。
[画像の色] | 必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の色を選びます。

#####

- オーバーレイ機能を使うには、オプションのアップグレードキット UK-204を装着する必要があります。

#### 原稿の画像に、本機に登録した画像を合成するには(［登録オーバーレイ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [登録オーバーレイ]

[画像登録]で、原稿画像をオーバーレイ画像として本機のハードディスクに登録します。

また、登録したオーバーレイ画像を呼出して、あとから読込んだ原稿画像に合成します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | オーバーレイ画像を新しく登録したり、登録したオーバーレイ画像を原稿に合成するときに[ON]を選びます。
[画像呼出し] | オーバーレイ画像を用紙の表面、裏面のどちらに合成するかを指定してから、合成するオーバーレイ画像を選びます。必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の濃度、合成方法、色の変更や、プレビュー画像を確認します。 [裏面も同じ]を設定すると、表面と同じ画像を裏面にも合成します。
[印字ページ] | オーバーレイ画像を合成するページの範囲を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿のサイズを指定します。原稿サイズが、定形サイズのときは[自動]を選んで自動検出し、不定形や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[画像登録] | オーバーレイ画像を登録します。必要に応じて、登録時に、オーバーレイ画像の濃度や色を選びます。 オーバーレイ画像を新しく登録するときは、[新規登録]をタップしてから、登録するオーバーレイ画像の名前を入力します。 本機に原稿をセットし、スタートを押すと画像が登録されます。ADFに複数枚の原稿がセットされていた場合は、1枚目だけ登録されます。 登録したオーバーレイ画像は、上書き登録や削除ができます。

#####

- 登録オーバーレイ機能を使うには、オプションのアップグレードキット UK-204を装着する必要があります。

#####

- ユーザーに対して、オーバーレイ画像の上書き登録や削除を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。

# 余分な部分を消去してコピーする

#### 原稿の端部(ふち)にある文字や影を消去してコピーするには(［枠消し］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [消去]
      - [枠消し]

原稿の周囲4 辺を同じ幅で消去します。辺ごとに異なる幅を指定して消去することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 枠消しを設定するときに[ON]を選びます。
[枠全体] | 原稿の周囲4 辺を同じ幅で消去するときに選びます。 [消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[上] ／[下]／[左]／[右] | 原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。 [枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。

#### 本などの厚みのある原稿を、原稿以外の部分が黒くならないようにコピーするには(［原稿外消去］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [消去]
      - [原稿外消去]

ADFを開いたまま、原稿ガラス上に原稿をセットしてコピーするときに、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分を消去します。

#####

- 原稿ガラス上の読込みエリアは、コピーする用紙サイズと同じ大きさです。原稿は、読込みエリア内にセットしてください。

- 自動的に検知できる原稿サイズは10 mm 10 mm以上です。検知できなかった場合は、白紙が排紙されます。

- 原稿画像が先端や後端で欠損する場合があります。

#####

消去方法は、[斜角消去]と[矩形消去]から選べます。詳しくは、こちらをごらんください。

- [斜角消去]：原稿の下地が薄い場合は、原稿とその外側の区別がつきやすいため、原稿の外側(外部の光による影)を消去してコピーします。

- [矩形消去]：原稿の下地が濃い場合は、原稿とその外側の区別がつきにくく、原稿の外側(外部の光による影)も残したままコピーします。

# コピー原稿の2次コピーを制限したい

#### コピーしたときに浮出てくる隠し文字を印字するには(［コピープロテクト］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [コピーセキュリティー]
      - [コピープロテクト]

すべてのページに、「コピー」や「社外秘」などの文字を、背景パターンの中に目立たない文字として印字します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | コピープロテクトを印字するときに[ON]を選びます。
[コピープロテクト種類] | 用紙に印字するスタンプを選びます。日付や時刻なども選べます。 [定型スタンプ]：印字する定型スタンプを選びます。 [登録スタンプ]：印字する登録スタンプを選びます。 [日付/時刻]：印字する日付や時刻の書式(タイプ)を指定します。原稿読込み時の日付や時刻を印字します。 [その他]：印字するジョブ番号、本機のシリアル番号、部数管理番号を指定します。
[スタンプ割当て状況] | スタンプの登録状況を表示します。
[詳細設定] | 必要に応じて、印字する文字の色、濃度、サイズ、パターン上書きを選びます。
[コピープロテクトパターン] | コピープロテクトの印字のしかたを選びます。また、必要に応じて、コントラストを指定します。
[背景パターン] | 背景のパターンを選びます。
[配置変更/削除] | 必要に応じて、設定したスタンプの配置の確認、変更、削除をします。スタンプを上下に移動させて順番を変更したり、間にスペースを挿入したりできます。選んだスタンプが4個までの場合、角度の変更(±45度)ができます。

#### ページ全体に「コピー」や「社外秘」などのスタンプを印字するには(［繰り返しスタンプ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [繰り返しスタンプ]

ページ全体に、「コピー」や「社外秘」などのスタンプを印字します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | スタンプを繰返し印字するときに[ON]を選びます。
[繰り返しスタンプ種類] | 用紙に印字するスタンプを選びます。日付や時刻なども選べます。 [定型スタンプ]：印字する定型スタンプを選びます。 [登録スタンプ]：印字する登録スタンプを選びます。 [日付/時刻]：印字する日付や時刻の書式(タイプ)を指定します。原稿読込み時の日付や時刻を印字します。 [その他]：印字するジョブ番号、本機のシリアル番号、部数管理番号を指定します。
[スタンプ割当て状況] | スタンプの登録状況を表示します。
[詳細設定] | 必要に応じて、印字する文字の色、濃度、サイズ、パターン上書きを選びます。
[配置変更/削除] | 必要に応じて、設定したスタンプの配置の確認、変更、削除をします。スタンプを上下に移動させて順番を変更したり、間にスペースを挿入したりできます。選んだスタンプが4個までの場合、角度の変更(±45度)ができます。

#####

- 登録スタンプ、定型スタンプ、日付／時刻、ジョブ番号やシリアル番号などを同時に印字できます。ただし、選んだスタンプの種類や配置角度によって、同時に印字できる数が少なくなります。

#### 背景の中に隠し文字を印字するコピープロテクトに、コピー禁止情報を埋込むには(［コピーガード］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [コピーセキュリティー]
      - [コピーガード]

不正コピー防止用に、「社外秘」や日付などの隠し文字を背景の中に目立たないように印字するコピープロテクト機能に、コピーガード用のパターンを埋込んで印字します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | コピーガード用のパターンを埋込むときに[ON]を選びます。
[スタンプ種類] | 用紙に印字するスタンプを選びます。日付や時刻なども選べます。 [定型スタンプ]：印字する定型スタンプを選びます。 [日付/時刻]：印字する日付や時刻の書式(タイプ)を指定します。原稿読込み時の日付や時刻を印字します。 [その他]：印字するジョブ番号、本機のシリアル番号、部数管理番号を指定します。
[スタンプ割当て状況] | スタンプの登録状況を表示します。
[詳細設定] | 必要に応じて、印字する文字の色とサイズを選びます。
[コピーガードパターン] | 必要に応じて、コピーガードパターンのコントラストを指定します。
[背景パターン] | 背景のパターンを選びます。

#####

- コピーガード機能を使うには、オプションのセキュリティーキットを装着し、本機でコピーガード機能を有効にする必要があります。コピーガード機能を有効にする方法について詳しくは、こちらをごらんください。

- 色紙、封筒、OHPフィルムには、コピーガード機能は対応していません。

#### 背景の中に隠し文字を印字するコピープロテクトに、パスワードを埋込むには(［パスワードコピー］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [コピーセキュリティー]
      - [パスワードコピー]

不正コピー防止用に、「社外秘」や日付などの隠し文字を背景の中に目立たないように印字するコピープロテクト機能に、パスワードコピー用のパスワードを埋込んで印字します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | パスワードを埋込むときに[ON]を選びます。
[パスワード] | コピーを制限するためのパスワードを入力します。
[スタンプ設定] | 用紙に印字するスタンプを設定します。
| [スタンプ種類] | 用紙に印字するスタンプを選びます。日付や時刻なども選べます。 [定型スタンプ]：印字する定型スタンプを選びます。 [日付/時刻]：印字する日付や時刻の書式(タイプ)を指定します。原稿読込み時の日付や時刻を印字します。 [その他]：印字するジョブ番号、本機のシリアル番号、部数管理番号を指定します。
[スタンプ割当て状況] | スタンプの登録状況を表示します。
[詳細設定] | 必要に応じて、印字する文字の色とサイズを選びます。
[パスワードコピーパターン] | 必要に応じて、パスワードコピーパターンのコントラストを指定します。
[背景パターン] | 背景のパターンを選びます。

#####

- パスワードコピー機能を使うには、オプションのセキュリティーキットを装着し、本機でパスワードコピー機能を有効にする必要があります。パスワードコピー機能を有効にする方法について詳しくは、こちらをごらんください。

- 色紙、封筒、OHPフィルムには、パスワードコピー機能は対応していません。

# コピーすると同時にボックスにも保存したい

#### 紙文書をスキャンして、電子データに変換し、本機に保存するには([ボックス保存])

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [その他]
      - [ボックス保存]

原稿のイメージを本機のハードディスク(ボックス)に保存します。また、ボックスに保存すると同時に印刷することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ボックス保存するときに[ON]を選びます。
[保存先ボックス] | 保存先のボックスを選びます。 共有／個人／グループボックスとファイリングナンバーボックスを選べます。
[文書名] | 必要に応じて、保存するファイル名を変更します。
[同時印刷] | ボックスに保存すると同時に印刷するときに設定します。

#####

- [ボックス保存]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。