ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明送信/受信設定
検索

# 送信/受信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [送信/受信設定]

本機で受信したファクスの印刷のしかたや、ポーリング送信時のファイルの扱いを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[受信原稿両面印刷] | 複数ページのファクスを受信したときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[インチ系用紙優先選択] | ファクスを受信したときに、インチ系の用紙に優先的に印刷するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[記録用紙優先選択] | ファクスを印刷する用紙の選択基準を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[記録用紙サイズ] | 受信したファクスを印刷する用紙のサイズを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ボックス番号エラー動作] | 本機のボックスを使ってファクスを受信する場合に、本機に登録されていないボックスが指定されたときの動作を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[着信拒否時の動作] | ナンバーディスプレイ機能をお使いの場合に、受信を拒否するファクス番号(着信拒否宛先)から着信したときの動作を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[給紙トレイ固定] | ファクスを印刷するときに使う給紙トレイを固定する場合に、トレイを指定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[縮小率] | 必要に応じて、ファクスを印刷するときの縮小率を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ページ分割記録] | 定形サイズよりも長いファクスを受信したときに、ページを分割して印刷するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ポーリング送信後文書] | ポーリング送信機能でポーリング用のファイルを登録してお使いの場合に、ポーリング指示によってファイルが送信されたあと、ファイルを削除するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[受信印刷部数] | 必要に応じて、ファクスを印刷する部数を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[回線別受信設定] | 複数の回線をお使いの場合に、ファクスを受信したときの動作を回線別に設定するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[回線別発信元設定] | 複数の回線をお使いの場合に、回線別に異なる発信元名を利用するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[受信文書印刷設定] | 受信したネットワークファクスを、カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。