ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール NetWareで印刷するための使用環境を設定する

# NetWareで印刷するための使用環境を設定する

- 概要
- NetWare 4.xバインダリエミュレーション動作モードでのリモートプリンターモードの場合
- NetWare 4.xバインダリエミュレーション動作モードでのプリントサーバーモードの場合
- NetWare 4.xリモートプリンターモード(NDS)の場合
- NetWare 4.x/5.x/6プリントサーバーモード(NDS)の場合
- NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service(NDPS)の場合

## 概要

本機はNetWareで使う通信プロトコルであるIPXに対応しているため、IPXをサポートする環境で印刷できます。

NetWareプリントモードによって、設定項目が異なります。お使いの環境に合わせて、設定してください。

目的 | 参照先
--- | ---
NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのリモートプリンターモードの場合 | こちら
NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのプリントサーバーモードの場合 | こちら
NetWare 4.x リモートプリンターモード(NDS)の場合 | こちら
NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバーモード(NDS)の場合 | こちら
NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service(NDPS)の場合 | こちら

## NetWare 4.xバインダリエミュレーション動作モードでのリモートプリンターモードの場合

- バインダリエミュレーションを使う場合は、NetWare Serverでバインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してください。

1. クライアントから、NetWareにAdmin権限で、Binderyとしてログインします。

2. Pconsoleを起動します。

3. [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選び、Enterキーを押します。

4. [プリントサーバー名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他／不明]に設定して、保存します。

5. Escキーを押し、Pconsoleを終了します。

6. NetWare Serverのコンソールで、PSERVER.NLMをロードします。

7. Web Connectionの管理者モードにログインします。

8. 管理者モードの[ネットワーク]-[NetWare設定]-[NetWare設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPX設定] | IPXを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [イーサネットフレームタイプ] | お使いの環境にあわせて、イーサネットフレームタイプを選びます。 初期値は[自動検出]です。
   [NetWareプリントモード] | [Nprinter/Rprinter]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   | [プリントサーバー名] | Nprinter/Rprinterとして動作させる場合の、プリントサーバー名を入力します(/ ￥ : ; , * [ ] < > | + = ? .を除く半角63文字以内)。 Pconsoleで登録したプリントサーバー名を入力してください。
   [プリンター番号] | Nprinter/Rprinterのプリンター番号を入力します。 初期値は[255]です。

## NetWare 4.xバインダリエミュレーション動作モードでのプリントサーバーモードの場合

- バインダリエミュレーションを使う場合は、NetWare Serverでバインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してください。

- プリントサーバーモードを使う場合は、NetWareサーバーにIPXプロトコルがロードされている必要があります。

1. クライアントから、NetWareにAdmin権限で、Binderyとしてログインします。

2. Pconsoleを起動します。

3. [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選び、Enterキーを押します。

4. [プリントサーバー名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他／不明]に設定して、保存します。

5. Escキーを押し、Pconsoleを終了します。

6. Web Connectionの管理者モードにログインします。

7. 管理者モードの[ネットワーク]-[NetWare設定]-[NetWare設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPX設定] | IPXを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [イーサネットフレームタイプ] | お使いの環境にあわせて、イーサネットフレームタイプを選びます。 初期値は[自動検出]です。
   [NetWareプリントモード] | [PServer]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   | [プリントサーバー名] | Pserverとして動作させる場合の、プリントサーバー名を入力します(/ ￥ : ; , * [ ] < > | + = ? .を除く半角63文字以内)。 Pconsoleで登録したプリントサーバー名を入力してください。
   [プリントサーバーパスワード] | 必要に応じて、プリントサーバーのパスワードを入力します(半角63文字以内)。
   [ポーリング間隔] | ジョブの問い合わせを行う間隔を指定します。 初期値は[1]秒です。
   [Bindery/NDS設定] | [NDS/Bindery設定]を選びます。 初期値は[NDS]です。
   [ファイルサーバー名] | Binderyモードの優先ファイルサーバー名を入力します(/￥ : ; , * [ ] < > | + = ? .を除く半角47文字以内)。

## NetWare 4.xリモートプリンターモード(NDS)の場合

1. クライアントから、NetWareにAdmin権限でログインします。

2. NWadminを起動します。

3. プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツールメニューから[プリントサービスクイックセットアップ]を選びます。

4. [プリントサーバー名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他／不明]に設定して、保存します。

5. NetWare Serverのコンソールで、PSERVER.NLMをロードします。

6. Web Connectionの管理者モードにログインします。

7. 管理者モードの[ネットワーク]-[NetWare設定]-[NetWare設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPX設定] | IPXを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [イーサネットフレームタイプ] | お使いの環境にあわせて、イーサネットフレームタイプを選びます。 初期値は[自動検出]です。
   [NetWareプリントモード] | [Nprinter/Rprinter]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   | [プリントサーバー名] | Nprinter/Rprinterとして動作させる場合のプリントサーバー名を入力します(/ ￥: ; , * [ ] < > | + = ? .を除く半角63文字以内)。 NWadminで登録したプリントサーバー名を入力してください。
   [プリンター番号] | Nprinter/Rprinterのプリンター番号を入力します。 初期値は[255]です。

## NetWare 4.x/5.x/6プリントサーバーモード(NDS)の場合

- プリントサーバーモードを使う場合は、NetWareサーバーにIPXプロトコルがロードされている必要があります。

1. クライアントから、NetWareにAdmin権限でログインします。

2. NWadminを起動します。

3. プリントサービスを行う組織、または部門コンテナを選び、ツールメニューから[プリントサービスクイックセットアップ(非NDPS)]を選びます。

4. [プリントサーバー名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他／不明]に設定して、[作成]をクリックします。

5. Web Connectionの管理者モードにログインします。

6. 管理者モードの[ネットワーク]-[NetWare設定]-[NetWare設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPX設定] | IPXを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [イーサネットフレームタイプ] | お使いの環境にあわせて、イーサネットフレームタイプを選びます。 初期値は[自動検出]です。
   [NetWareプリントモード] | [PServer]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   | [プリントサーバー名] | Pserverとして動作させる場合の、プリントサーバー名を入力します(/ ￥ : ; , * [ ] < > | + = ? .を除く半角63文字以内)。 NWadminで登録したプリントサーバー名を入力してください。
   [プリントサーバーパスワード] | 必要に応じて、プリントサーバーのパスワードを入力します(半角63文字以内)。
   [ポーリング間隔] | ジョブの問い合わせを行う間隔を指定します。 初期値は[1]秒です。
   [Bindery/NDS設定] | [NDS]を選びます。 初期値は[NDS]です。
   [NDSコンテキスト名] | プリントサーバーで接続する、NDSコンテキスト名を入力します(/ ￥ : ; , * [ ] < > | + = ?を除く半角191文字以内)。
   [NDSツリー名] | プリントサーバーで接続する、NDSツリー名を入力します(/ ￥: ; , * [ ] < > | + = ? .を除く半角63文字以内)。

## NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service(NDPS)の場合

- NDPSに関する設定を行う前に、NDPSブローカとNDPSマネージャが作成され、ロードされていることを確認してください。

- NetWareサーバーでTCP/IPプロトコルが設定されていることを確認してください。

- 本機が起動し、IPアドレスが割当てられていることを確認してください。

1. クライアントから、NetWareにAdmin権限でログインします。

2. NWAdminを起動します。

3. プリンターエージェントを作成する[組織]、[部門]コンテナを右クリックし、作成より、[NDPSプリンタ]を選びます。

4. [NDPSプリンタ名]欄に、[プリンタ名]を入力します。

5. [プリンタエージェントのソース]欄で[新規プリンタエージェントを作成する]を選び、[作成]をクリックします。

6. プリンタエージェント名を確認し、[NDPSマネージャ名]欄で、NDPSマネージャをブラウズし、登録します。

7. [ゲートウェイタイプ]で、[Novellプリンタゲートウェイ]を選び、登録します。

8. [Novell NDPSの設定]ウインドウで、プリンタ[(なし)]、ポートハンドラ[Novellポートハンドラ]を選び、登録します。

9. [接続タイプ]で、[リモート(IP上でLPR)]を選び、登録します。

10. 本機に設定したIPアドレスをホストアドレスに、プリンタ名に[Print]と入力して[完了]を押します。

    プリンタードライバーの登録画面を表示します。

11. プリンタードライバーの登録画面で、各OSとも[なし]を選び、登録を終了します。