ユーザーズガイド

検索

ホームプリント本機のケーブル接続箇所

# 本機のケーブル接続箇所

プリンターケーブルは、本機の各ポートに接続します。

No. | ポート | 説明
--- | --- | ---
1 | USB ポート | USB接続でお使いになるときにUSBケーブルを接続します。 USBケーブルはAタイプ(4ピンオス)-Bタイプ(4ピンオス)のものを使用してください。USBケーブルは3 m以下をおすすめします。
2 | Ethernet ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | ネットワーク接続でお使いになるときにLANケーブルを接続します。1000Base-T、100Base-TXおよび10Base-T規格に対応しています。 プロトコルは、TCP/IP(LPD/LPR、IPP、SMB)、Webサービス、IPX(NetWare)、AppleTalk(EtherTalk)などに対応しています。