ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ファイル送信(FTP)
検索

# ファイル送信(FTP)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [強制メモリー受信]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [直接入力]
            - [ファイル送信(FTP)]

FTPサーバーへ送信するときに、宛先とするFTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ホスト名] | 宛先とするFTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します(253バイト以内)。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ファイルパス] | [ホスト名]に入力したFTPサーバーの保存先フォルダー名を入力します(127バイト以内)。 入力例：「scan」 FTPフォルダー内のフォルダーを指定したいときは、フォルダー名の間に「/」を入力します。 入力例：「scan/document」 ファイルパスを指定しない場合は、「/」のみを入力します。 入力例：「/」
[ユーザー名] | 宛先のFTPサーバーで認証が必要なときは、ログインできるユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。 入力例：「public_user」
[共通名] | 宛先のFTPサーバーで認証が不要なときに選びます。
[パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[21]です。
[プロキシ] | お使いの環境でプロキシサーバーを利用しているときに選びます。
[PASV] | お使いの環境でPASVモードを利用しているときに選びます。