ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティング紙づまり／針づまりが発生したときは

# 紙づまり／針づまりが発生したときは

紙づまりが発生したときは、次のページを参照して処理を行ってください。

- ADFの場合は、こちらをごらんください。

- 右ドア部の場合は、こちらをごらんください。

- 給紙トレイの場合は、こちらをごらんください。

- 大容量給紙ユニットの場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-537/FS-537 SDの場合は、こちらをごらんください。

- ポストインサーター PI-507の場合は、こちらをごらんください。

- セパレーター JS-602の場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-536/FS-536 SD/FS-534/FS-534 SDの場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-533の場合は、こちらをごらんください。

- セパレーター JS-506の場合は、こちらをごらんください。

針づまりが発生したときは、次のページを参照して処理を行ってください。

- フィニッシャー FS-537/FS-537 SDの場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-537 SDの中とじ機の場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-536/FS-536 SD/FS-534/FS-534 SDの場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-536 SD/FS-534 SDの中とじ機の場合は、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-533の場合は、こちらをごらんください。