ユーザーズガイド

検索

ホームコピーコピーした用紙をとじる

# コピーした用紙をとじる

- ステープルでとじる(ステープル)
- パンチ穴をあける(パンチ)
- 紙折り／中とじする(紙折り/中とじ)
- 部単位で排紙する(グループ/ソート)
- ページや部単位で仕分けして排紙する(仕分け)
- 小冊子のようにコピーする(小冊子)
- 用紙にとじしろを作る(とじしろ)

## ステープルでとじる([ステープル])

コピーした用紙を1部ずつステープル(コーナーまたは2点)でとじて排紙します｡企画書など、1冊の資料として仕上げたい場合に便利です。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ステープル機能を使うには、オプションのフィニッシャーが必要です。

## パンチ穴をあける([パンチ])

コピーした用紙に、ファイリング用のパンチ穴(とじ穴)をあけてから排紙します｡バインダーなどで資料を整理したい場合に便利です。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- パンチ機能を使うには、オプションのフィニッシャーとパンチキットが必要です。

## 紙折り／中とじする([紙折り/中とじ])

コピーした用紙を、紙折りや中とじして排紙します。

中折りについて詳しくは、こちらをごらんください。

三つ折りについて詳しくは、こちらをごらんください。

中とじについて詳しくは、こちらをごらんください。

Z折りについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- bizhub C658/C558/C458の場合：
  中折り／中とじ／三つ折り機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-537 SDまたはオプションのフィニッシャー FS-536 SDが必要です。
  Z折り機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-537/FS-537 SDとZ折りユニットが必要です。

- bizhub C368/C308/C258の場合：
  中折り／中とじ／三つ折り機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-534 SDが必要です。

## 部単位で排紙する([グループ/ソート])

複数の部数をコピーするときに、排紙する順番をソートにするかグループにするかを選びます。

ソートは、「12345」、「12345」、「12345」のように1部ずつ区別して排紙するのに対して、グループは、「111」、「222」、「333」、「444」、「555」のようにページごとに区別して排紙します。

ソート機能と仕分け機能を組合わせると、部単位で排紙位置をずらすことができるため、配布用の資料を簡単に作ることができます。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- [自動]を選ぶと、1部あたりの印刷枚数に応じて、自動的にソートとグループが切換わります。1部あたりの印刷枚数が1枚の場合はグループに、2枚以上の場合はソートに自動設定して排紙します。

## ページや部単位で仕分けして排紙する([仕分け])

複数の部数をコピーするときに、部数またはページ単位で排紙位置をずらして、区切りが分かるように排紙します｡

ソート機能と仕分け機能を組合わせると、部単位で排紙位置をずらすことができます。配布用の資料をコピーするときに便利です。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 小冊子のようにコピーする([小冊子])

小冊子の形態になるように、原稿データの順番を並替え、見開きで両面コピーします。開き方向を指定したり、表紙／裏表紙を挿入したりすることもできます。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- bizhub C658/C558/C458の場合：
  中折り／中とじ機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-537 SDまたはオプションのフィニッシャー FS-536 SDが必要です。

- bizhub C368/C308/C258の場合：
  中折り／中とじ機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-534 SDが必要です。

## 用紙にとじしろを作る([とじしろ])

コピーした用紙をとじるためのとじしろ(余白)を作って印刷します。とじ方向を選び、とじ方向のとじしろ量を調整します。

とじしろを大きくすることで、画像の位置が偏ってズレてしまった場合は、画像を上下左右にシフトし、元の位置に戻してコピーできます。用紙をファイリングするときに、画像の位置を調整でき便利です。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ステープルやパンチの位置ととじしろの位置が異なる場合は、ステープルやパンチ位置が優先されます。

- とじしろの設定によって画像が欠けてしまう場合は、倍率を縮小してコピーしてください。