ユーザーズガイド

検索

ホームプリント封筒やはがきに印刷する

# 封筒やはがきに印刷する

ここでは、定形サイズの封筒やはがきをセットする場合について説明します。

1. アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。

2. [プリンターの選択](または[プリンター名])で本機を選んで、[詳細設定](または[プロパティ])をクリックします。

3. [基本設定]タブの[原稿サイズ]から、[封筒]または[はがき]を選びます。

   - 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切な用紙サイズを選んでください。

   - [はがき]を選ぶと、[用紙種類]が[厚紙3]に自動的に設定されます。[封筒]を選ぶと、[用紙種類]が[封筒]に自動的に設定されます。

4. [用紙サイズ]が[原稿サイズと同じ]になっていることを確認します。

5. [給紙トレイ]から[手差し]を選びます。

6. [OK]をクリックします。

7. 印刷を実行します。

   本機の操作パネルに以下の画面が表示されます。

8. 印刷面を下向きにして、封筒やはがきを手差しトレイにセットします。

   - 封筒やはがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

   #####

   - 手差しトレイに封筒やはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

   - フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

   - カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

9. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   #####

   - 手差しトレイ使用時は、以下の点にご注意ください。

   - 手差しトレイに予備の封筒を置かないでください。サイズ誤検知を起こす原因となります。

   - 手差しトレイに予備のはがきを置かないでください。サイズ誤検知を起こす原因となります。

10. [セット完了]をタップすると、印刷を開始します。

    - [セット完了]をタップできない場合は、プリンタードライバーと本体の用紙設定が一致しているかどうかを確認してください。また、手差しトレイにセットされている封筒またははがきを取除き、もう一度セットしなおしてください。