ユーザーズガイド

検索

ホームプリント装置情報タブでできること

# [装置情報]タブでできること

[装置情報]タブでは、本機のオプション装着状態や、給紙トレイに対する用紙種類の割当て情報などをプリンタードライバーで設定します。本機の情報を自動的に取得して設定することも、手動で登録することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[装置オプション] | 本機の機種名、オプションの装着状態、認証設定を表示します。 本機の設定を取得できない場合は、手動で設定値を変更する必要があります。変更する項目を一覧から選び、[設定値の変更]から設定値を選びます。
[給紙トレイ情報] | 本機の給紙トレイに対する用紙種類の割当て状態を表示します。 本機の設定を取得できない場合は、手動で設定値を変更する必要があります。[給紙トレイ設定...]で用紙種類の割当てを変更します。
[ユーザー用紙名設定...] | プリンタードライバーで利用するユーザー用紙名を登録します。用紙名と用紙種類をカスタム用紙名として設定します。
[装置情報取得] | 本機と通信してオプションの装着状態を取得します。 [取得設定...]で、本機の情報の取得方法を設定します。
[取得設定...] | 本機の情報を取得するための設定をします。
| [自動取得] | 本機の情報を常に自動で取得する場合にチェックをつけます。
[取得先設定] | 本機から情報を取得するときの通信設定をします。 [印刷するポートに接続される装置]：プリンタードライバーの[ポート]タブで設定している印刷ポートから情報を取得します。 [IPアドレスまたはプリンター名を指定]：入力したIPアドレスまたはプリンター名の装置に接続して情報を取得します。
[Read Community Name] | 本機側でSNMP Read Community Nameを変更した場合は、本機から情報を取得するときに使うRead Community Nameを入力します。
[装置情報取得用パスワード] | 本機側でプリンタードライバーからの情報の取得をパスワードで制限している場合は、認証用のパスワードを入力します。
[プロキシサーバーを使用する] | コンピューターに設定されているプロキシサーバーを使って印刷および通信を行うかどうかを設定します。
[暗号化ワード] | 暗号化ワードを独自に設定する場合にチェックをつけます。 暗号化ワードは、印刷するときに本機へ送る認証パスワードを暗号化するために使います。通常は、本機にあらかじめ登録されている暗号化ワードを使って暗号化しますが、必要に応じて、暗号化ワードを変更できます。 暗号化ワードを変更する場合は、まず本機の設定を変更し、プリンタードライバーには本機で設定した暗号化ワードと同じ暗号化ワードを入力します。暗号化ワードの変更のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。
[ツール] | Web Connectionなどの設定ツールを起動します。

#####

- [取得設定...]の[自動取得]が有効の場合に、本機と通信できないときは、[プロパティ]画面や[印刷設定]画面を表示するのに時間がかかります。

#####

- プリンタードライバーからの装置情報の取得をパスワードで制限できます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。