ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機へのアクセスを制限するIPアドレスを自動で設定する

# 本機へのアクセスを制限するIPアドレスを自動で設定する

簡易IPフィルタリング機能を導入すると、本機へアクセスできるIPアドレスの範囲が自動設定されるため、簡単にアクセス制限が設定できます。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[簡易IPフィルタリング]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [簡易IPフィルタリング] | アクセスを制限するアドレス範囲の決定方法を選びます。 [IPアドレス連動]：IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスと上位3バイトが同一のIPv4アドレスのみアクセスを許可します。 (例)本機のIPv4アドレスが「192.168.0.134」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.0.0 ～ 192.168.0.255 IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているIPv6アドレスと上位64ビットが同一のIPv6アドレスのみアクセスを許可します。 (例)本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [サブネットマスク連動]：IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスとサブネットマスクを使用し、同じネットワークに属するIPv4アドレスの範囲のみアクセスを許可します。 サブネットマスクが設定されていない場合、または「0.0.0.0」が設定されている場合は、 本機に設定されているIPv4アドレスと末尾のみが異なるIPv4アドレスのアクセスを許可します。結果として、[IPアドレス連動]と同じ動作になります。 (例)本機のIPv4アドレスが「192.168.17.134」、サブネットマスクが「255.255.252.0」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.16.*** ～ 192.168.19.*** IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているグローバルIPv6アドレスとPrefixを使用し、フィルタリングを行います。 Prefixが設定されていない場合、Prefixに64ビットが設定されている場合と同じ動作になります。 (例)本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」、Prefixが「/64」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [フィルタリングなし]：フィルタリング機能を使いません。 初期値は[IPアドレス連動]です。

2. [ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[簡易IPフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。

#####

- 簡易IPフィルタリング機能を使うと、アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲を手動で設定したい場合は、[簡易IPフィルタリング]を使わずに、[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPアドレスフィルタリング]または[パケットフィルタリング]を設定します。